> ## Cross-Probing

> Le cross-probing vous permet de sélectionner les éléments d'un schéma pour voir les composants associés sur un dessin de conception, et vice-versa. Ainsi, le cross-probing est possible entre la vue 2D et la vue 3D d'un même document.

> Voir Utilisation de l'outil cross-probe sur plusieurs documents

> Affichage de la connectivité réseau lors d'un cross-probing

> Cross-probing entre la vue 2D et la vue 3D d'un même document

> Actions de zoom lors du cross-probing

http://www.oracle.com/applications/autovue/index.html Voice: (514) 735-3219 Fax: (514) 735-6440 info@cimmetry.com Copyright © 1989, 2008, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Notices and disclaimers