> ## Messen in 3D-Dateien

> Mit AutoVue können Sie Messungen in dreidimensionalen Dateien vornehmen. AutoVue bietet eine Fangfunktion, mit der Sie beim Abmessen verschiedene Objekttypen im Modell „fangen“ können.

> Klicken Sie im Menü Analyse auf Messen, um auf die Messoptionen zuzugreifen.

> Hinweis: Sie können auch in der AutoVue-Symbolleiste auf Messen klicken.

> In der folgenden Tabelle sind die verfügbaren Messoptionen dargestellt:

> Name | Beschreibung
> --- | ---
> Winkel | Misst den genauen Winkel zwischen drei Scheitelpunkten oder zwei beliebigen Kanten, Ebenen oder Flächen.
> Bogen | Misst den genauen Radius, die Länge oder den Winkel eines beliebigen Bogens und berechnet den Mittelpunkt.
> Abstand | Misst den genauen Abstand zwischen zwei beliebigen Scheitelpunkten, Kanten, Mittelkanten, Bögen oder Flächen.
> Mindestabstand | Misst den Mindestabstand zwischen zwei beliebigen Scheitelpunkten, Kanten, Mittelkanten, Bogenmitten oder Flächen.
> Kantenlänge | Misst die genaue Länge einer Kante.
> Oberfläche | Misst die genaue Oberfläche.
> Scheitelkoordinaten | Stellt die Koordinaten aller Scheitelpunkte zur Verfügung.

http://www.oracle.com/applications/autovue/index.html Voice: (514) 735-3219 Fax: (514) 735-6440 info@cimmetry.com Copyright © 1989, 2008, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Notices and disclaimers