> ### Messen von Mindestabständen

> Mit der Option Mindestabstand können Sie den Mindestabstand zwischen Modellteilen sowie zwischen zwei beliebigen Punkten aus den Auswahlgruppen messen: Scheitel, Kanten, Mittelkanten, Bogenzentren, Flächen oder einer beliebigen Kombination von Objekttypen.

> 1. Klicken Sie im Menü Markup auf Objekt hinzufügen, und klicken Sie dann auf Mindestabstand.

> Das Dialogfeld Maß-Objekte wird angezeigt.

> Hinweis: Sie können auch in der Markup-Objekt-Symbolleiste auf Mindestabstand klicken.

> 2. Klicken Sie auf Gruppe 1.
> 3. Wenn Sie den Abstand zwischen Modellteilen messen möchten, wählen Sie die Option Objekt. Die Fangmodi werden angezeigt.

> Wenn Sie den Bogen zwischen Objekttypen messen möchten, wählen Sie die Option Geometrie.

> 4. Wenn Sie Objekt gewählt haben, klicken Sie auf ein Teil oder mehrere Teile im Modell.

> Die Modellteile werden in der Liste unter Gruppe 1 angezeigt und im Modell sowie in der Modellstruktur hervorgehoben.

> 5. Wenn Sie Geometrie gewählt haben, klicken Sie auf die Fangmodi, die Sie zum Auswählen der Punkte für die Messung verwenden möchten.

> Siehe Fangmodi für 3D-Dateien

> Alle Objekte des ausgewählten Objekttyps werden im Modell hervorgehoben.

> 6. Wählen Sie die Objekte im Modell.

> Die ausgewählten Objekte werden in der Liste unter Gruppe 1 angezeigt und im Modell hervorgehoben.

> Hinweis: Um eine Gruppe zurückzusetzen, klicken Sie auf Löschen. Um einzelne Elemente aus einer Gruppe zu entfernen, markieren Sie diese Elemente und klicken dann auf die Schaltfläche Löschen. Um die Auswahl eines Teils oder Objekttyps im Modell aufzuheben, halten Sie die Strg-Taste gedrückt und klicken mit der linken Maustaste auf das Teil oder den Objekttyp.

> 7. Klicken Sie auf Gruppe 2.
> 8. Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 6.

> Das Modellteil wird in der Liste unter Gruppe 2 angezeigt.

> 9. Wählen Sie im Abschnitt Gemessener Mindestabstand aus der Liste Einheiten die Einheit, in der Sie den Abstand messen möchten.
> 10. Klicken Sie auf Berechnen.

> Der Mindestabstand zwischen der ersten und der zweiten Objektgruppe wird durch eine Linie hervorgehoben. Die gemessene Linie, die Messung und die Einheit werden in einem Wertefeld auf dem aktuell aktiven Markup-Layer angezeigt. Der gemessene Abstand, die X-, Y- und Z-Koordinaten für Position 1 und die X-, Y- und Z-Koordinaten für Position 2 werden im Dialogfeld Maß-Objekte angezeigt.

> 11. Klicken und ziehen Sie das Wertefeld an eine andere Stelle auf dem Markup.
> 12. Um die Größe des Wertefelds zu ändern, wählen Sie es aus, und klicken und ziehen Sie dann an den Ziehpunkten.

> Hinweis: Um eine andere Messung vorzunehmen, klicken Sie auf Zurücksetzen.

> 13. Klicken Sie auf Schließen, um das Dialogfeld Maß-Objekte zu schließen.

> Siehe auch Ändern von Maßeinheiten und Symbolen in Bemaßungen

> Ändern der Schriftart

http://www.oracle.com/applications/autovue/index.html Voice: (514) 735-3219 Fax: (514) 735-6440 info@cimmetry.com Copyright © 1989, 2008, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Notices and disclaimers