> ## Importation de modèles 3D

> Vous pouvez importer d’autres modèles 3D dans le fichier actif.

> Remarque : Le modèle importé doit être tridimensionnel et avoir des dimensions semblables.

> 1. Dans le menu Fichier, sélectionnez Importer le fichier pour maquette.

> La boîte de dialogue Maquette apparaît.

> 2. Cliquez sur Ajouter.

> La boîte de dialogue Ouvrir apparaît.

> 3. Entrez le nom du fichier ou cliquez sur Parcourir afin de repérer le fichier à importer.
> 4. Choisissez le fichier et cliquez sur Ouvrir.

> Le fichier apparaît dans la boîte de dialogue Maquette.

> Remarque : Vous pouvez importer plusieurs fichiers de la même manière.

> 5. Cliquez sur OK.

> Les fichiers que vous avez importés apparaissent dans l'espace de travail.

> Remarque : Une fois le fichier ouvert, vous pouvez le positionner comme vous le souhaitez en utilisant l’outil de transformation ou l'aligner avec l'outil d'alignement des pièces, ou encore, exécuter des vérifications d'interférence.

> Voir Transformation

> Alignement de pièces

> Vérification d'interférence

> ## Suppression de modèles dans une maquette

> 1. Dans le menu Fichier, sélectionnez Importer le fichier pour maquette.

> La boîte de dialogue Maquette apparaît.

> 2. Sélectionnez les fichiers que vous voulez retirer.
> 3. Cliquez sur Retirer.

> Les fichiers sont retirés de la liste.

> 4. Cliquez sur OK.

> Les fichiers disparaissent de l’espace de travail.

http://www.oracle.com/applications/autovue/index.html Voice: (514) 735-3219 Fax: (514) 735-6440 info@cimmetry.com Copyright © 1989, 2008, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Notices and disclaimers