> ## Configuration d'AutoVue pour les fichiers EDA

> AutoVue propose des options de configuration qui vous permettent de personnaliser votre environnement de travail lorsque vous traitez des fichiers EDA. Pour accéder aux options de configuration EDA, accédez au menu Options, puis sélectionnez Configurer. Cliquez sur EDA dans l'arborescence de la boîte de dialogue Configuration.

> Voir Personnalisation de sélections

> Affichage d'infobulles

> Modification d'une vue 3D

> Synchronisation des couches lors de la comparaison de fichiers

> Configuration des comportements du zoom lors du cross-probing

> Modification des couleurs

> ## Personnalisation de sélections

> Vous pouvez régler la manière dont vous voulez que les composants sélectionnés soient surlignés.

> Dans l'arborescence Configuration, sélectionnez EDA. Il existe deux options de sélection : Surligner l'entité et Dim non sélectionnée.

> ### Surligner l'entité

> Activez cette option pour surligner toutes les entités que vous sélectionnez. Par défaut, cette option est activée.

> Remarque : La couleur de sélection par défaut est le jaune.

> Voir Modification des couleurs

> ### Dim non sélectionnée

> Activez cette option pour rendre transparentes toutes les entités non sélectionnées. Les entités sélectionnées resteront dans leur couleur d'origine.

> Remarque : Dans la barre d'outils AutoVue, vous pouvez également cliquer sur Dim non sélectionnée .

> Lorsque vous sélectionnez cette option, vous pouvez régler le degré de transparence des entités non sélectionnées. Faites glisser la barre de défilement vers la droite pour augmenter le niveau de transparence, et vers la gauche pour le diminuer. L'icône à droite des paramètres de transparence dans la boîte de dialogue Configuration vous permet de prévisualiser le niveau de transparence.

> De plus, si Dim non sélectionnée est activée, vous pouvez cocher la case Epaissir l'entité en surbrillance. Cette option renforce l'apparence de l'entité. Désélectionnez la case pour rétablir l'épaisseur par défaut de l'entité.

> ## Affichage d'infobulles

> Lorsque vous passez le curseur au-dessus d'une entité, une infobulle apparaît pour afficher les informations relatives à l'entité en question. Vous pouvez désactiver ou activer ces infobulles.

> 1. Dans l'arborescence Configuration, sélectionnez EDA.
> 2. Sous l'en-tête Survol de souris, sélectionnez ou désélectionnez l'option Afficher l'infobulle avec l'information sur l'élément.
> 3. Cliquez sur OK.

> ## Modification d'une vue 3D

> Vous pouvez configurer la vue PCB 3D de fichiers EDA.

> Remarque : Si le fichier 3D EDA ne contient pas d'informations relatives à la carte ou au composant, les valeurs des paramètres Épaisseur carte par défaut et de Hauteur composant par défaut ne seront disponibles qu'en lecture seule (elles ne pourront pas être modifiées).

> 1. Dans l'arborescence Configuration, sélectionnez EDA.
> 2. Entrez une valeur dans le champ Épaisseur carte par défaut pour modifier l'épaisseur de la carte.

> Remarque : L'option Épaisseur carte par défaut n'affecte que les cartes dont l'épaisseur n'est pas définie dans le design. Si l'épaisseur d'une carte a été définie, cette option n'affectera pas celle-ci.

> 3. Entrez une valeur dans le champ Hauteur composant par défaut pour modifier la hauteur du composant.

> Remarque : L'option Hauteur composant par défaut n'affecte que les composants dont la hauteur n'a pas été définie dans le design. Si la hauteur d'un composant a été définie, cette option n'affectera pas celui-ci.

> 4. Pour utiliser une unité de mesure différente, sélectionnez-la dans la liste Unités par défaut. Cette unité sera utilisée pour mesurer les valeurs des champs Épaisseur carte par défaut et Hauteur composant par défaut.
> 5. Rechargez le fichier pour voir l'effet de vos modifications.

> ## Synchronisation des couches lors de la comparaison de fichiers

> Lorsque vous comparez des fichiers, vous pouvez en synchroniser les paramètres de couches. Lorsque les paramètres de couches sont synchronisés, la modification d'un paramètre dans un fichier a pour effet de modifier le paramètre correspondant dans le fichier auquel le premier est comparé.

> 1. Dans l'arborescence Configuration, développez EDA, puis sélectionnez Analyse.
> 2. Sélectionnez l'option Paramètres des couches pour synchroniser tous les paramètres lors de la comparaison de fichiers.

> Remarque : Cette option n'est applicable que pour les dessins PCB.

> ## Configuration des comportements du zoom lors du cross-probing

> Vous pouvez configurer les options de zoom lors du cross-probing dans des fichiers.

> 1. Dans l'arborescence Configuration, développez EDA, puis sélectionnez Analyse.
> 2. Sélectionnez l'une des options de cross-probing suivantes :
> - Cliquez sur Garder le niveau de zoom actuel. Lorsque cette option est activée, la vue des fichiers cibles reste la même que celle du fichier initial pendant le cross-probing.
> - Cliquez sur Zoom sélectionné pour zoomer automatiquement sur les entités sélectionnées pendant le cross-probing. Par défaut, cette option est activée.
> - Sélectionnez l'option Zoom ajusté pour ajuster automatiquement le contenu d'un fichier selon l'axe vertical ou horizontal pour un affichage intégral dans la fenêtre active.

> ## Modification des couleurs

> Vous pouvez paramétrer les couleurs des fichiers EDA.

> Dans l'arborescence Configuration, développez EDA, puis sélectionnez Couleurs.

> Dans la boîte de dialogue Options couleur, les options que vous pouvez paramétrer sont regroupées sous Commun et Vue 3D de la manière suivante :

> ### Commun

> Option | Description
> --- | ---
> Fond | Permet de régler la couleur de fond des fichiers EDA.
> Sélection | Permet de régler la couleur de sélection des entités.
> Distance minimale Ensemble 1 | Permet de régler la couleur de sélection du premier point de sélection d'une mesure de distance minimale.
> Distance minimale Ensemble 2 | Permet de régler la couleur de sélection du deuxième point de sélection d'une mesure de distance minimale.

> ###

> ### Vue 3D

> Option | Description
> --- | ---
> Couleur carte par défaut | Permet de régler la couleur de carte dans la vue 3D.
> Couleur composant par défaut | Permet de régler la couleur de composant dans la vue 3D.

> ###

http://www.oracle.com/applications/autovue/index.html Voice: (514) 735-3219 Fax: (514) 735-6440 info@cimmetry.com Copyright © 1989, 2008, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Notices and disclaimers