> ## Winkel in Vektordateien

> Mit der Option Winkel können Sie den Winkel zwischen zwei Punkten in einer Zeichnung messen.

> 1. Klicken Sie im Menü Analyse auf Messen.

> Das Dialogfeld Messung wird angezeigt.

> Hinweis: Sie können auch in der AutoVue-Symbolleiste auf Messen klicken.

> 2. Klicken Sie auf die Registerkarte Winkel.
> 3. Wenn Sie den Winkel zwischen drei Punkten messen möchten, wählen Sie die Option Von 3 Punkten.
>    Die Fangmodi werden angezeigt.
> 4. Klicken Sie auf die Fangmodi, die Sie zum Auswählen der Punkte für die Messung verwenden möchten.

> Um alle Fangmodi zu aktivieren, klicken Sie auf Alle ein. Um alle Fangmodi zu deaktivieren, klicken Sie auf Alle aus.

> Siehe Fangmodi für 2D Vektordateien

> 5. Wenn Sie den Winkel zwischen zwei Linien messen möchten, wählen Sie die Option Zwischen 2 Linien.
> 6. Wählen Sie im Abschnitt Gemessener Winkel aus der Liste Einheiten die Einheit.
> 7. Wenn Sie Von 3 Punkten gewählt haben, klicken Sie zur Definition des Winkels auf drei Punkte in der Zeichnung.
> 8. Wenn Sie Zwischen 2 Linien gewählt haben, klicken Sie zur Definition des Winkels auf zwei Linien in der Zeichnung.

> Die Winkelgeraden werden durch einen Bogen verbunden. Die Winkelmessung wird im Dialogfeld Messung angezeigt.

> Hinweis: Um eine andere Messung vorzunehmen, klicken Sie auf Zurücksetzen.

> 9. Klicken Sie auf Schließen, um das Dialogfeld Messung zu schließen.

http://www.oracle.com/applications/autovue/index.html Voice: (514) 735-3219 Fax: (514) 735-6440 info@cimmetry.com Copyright © 1989, 2008, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Notices and disclaimers