> ## Arbeiten mit EDA-Dateien

> Außer den Funktionen, die für generische 2D-Dateien verfügbar sind, enthält AutoVue auch intelligente Abfragefunktionen für EDA-Dateien, Sie können Layer-Gruppen erstellen/ändern, Stücklisten generieren, EDA-Designs prüfen, intelligente Messungen durchführen, Netze und Bauteile analysieren usw. Informationen zu den verfügbaren Funktionen für EDA-Dateien finden Sie in den folgenden Abschnitten.

> ## Der Navigationsbereich

> Eine EDA-Datei wird zusammen mit einem Fensterbereich auf der linken Seite des Bildschirms, dem so genannten Navigationsbereich, angezeigt. Im Navigationsbereich können Sie durch eine Liste von Bauteilinstanzen, Netzen sowie den zugeordneten Pins und Netzknoten (mit dem Netz verbundene Anschlüsse) navigieren, die in der aktiven Schaltbild-Zeichnung beziehungsweise im Leiterplatten-Entwurf vorhanden sind.

> Die im Navigationsbereich angezeigten Spalten hängen vom Profil der Objekttypen in der aktuell angezeigten Schaltbild-Zeichnung oder im Leiterplattenentwurf ab. Listen können nach ähnlichen Bauteilinstanzen gruppiert geordnet werden.

> Außerdem können Sie anhand des Navigationsbereichs Bauteile oder Objekte auswählen (hervorheben), die Anzeige von Bauteilen oder Objekten vergrößern und Objektinformationen abfragen.

> ## Die Registerkarte „Bauteile“

> In der Registerkarte Bauteile sind Bauteilinstanzen und die zugehörigen Pins aufgelistet. Im oberen Bereich der Registerkarte sind alle Instanzen der gerade angezeigten Seite der Zeichnung aufgelistet. Im unteren Teil werden die Pins zu den im oberen Teil ausgewählten Bauteilen aufgeführt.

> Wenn Sie ein Bauteil auswählen, wird es auf dem Bildschirm farbig hervorgehoben. Um mehrere Bauteile auszuwählen, halten Sie beim Auswählen die Umschalt- oder Strg-Taste gedrückt. Alle ausgewählten Bauteile werden hervorgehoben. Die zugehörigen Pins für die ausgewählten Bauteile werden angezeigt.

> ## Die Registerkarte „Netze“

> Wenn Sie die Liste der Netze im Design und die zugeordneten Netzknotenlisten, also die mit einem Netz verbundenen Pins (Anschlüsse), anzeigen möchten, klicken Sie auf die Registerkarte Netze. Im oberen Teil der Registerkarte werden alle Netze der momentan angezeigten Datei aufgeführt. Im unteren Teil werden die Netzknoten zu den im oberen Teil ausgewählten Netzen aufgeführt.

> Wenn Sie ein Netz auswählen, wird es auf dem Bildschirm farbig hervorgehoben. Um mehrere Netze auszuwählen, halten Sie beim Auswählen die Umschalt- oder Strg-Taste gedrückt. Sie können aber auch im Navigationsbereich durch Klicken und Ziehen mehrere Netze gleichzeitig wählen. Alle ausgewählten Netze werden hervorgehoben. Die zugehörigen Netzknotenlisten für alle ausgewählten Netze werden angezeigt.

> ## Die Registerkarte „Bookmarks“

> Anhand der Registerkarte Bookmarks können Sie zwischen Leiterplatten und Schaltbildern beziehungsweise zwischen den zwei- und dreidimensionalen Ansichten eines Leiterplattenentwurfs hin- und herwechseln.

http://www.oracle.com/applications/autovue/index.html Voice: (514) 735-3219 Fax: (514) 735-6440 info@cimmetry.com Copyright © 1989, 2008, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Notices and disclaimers