> ### Messen von Bögen

> Mit der Option Bogen können Sie in der Zeichnung einen Bogen bestimmen und seinen Radius, Mittelpunkt und Durchmesser messen.

> 1. Klicken Sie im Menü Markup auf Objekt hinzufügen, klicken Sie auf Messung, und klicken Sie dann auf Bogen.

> Das Dialogfeld Maß-Objekte wird angezeigt.

> Hinweis: Sie können auch in der Markup-Objekt-Symbolleiste auf
> Bogen klicken.

> 2. Wählen Sie im Abschnitt Bogeninformation aus der Liste Länge die Einheit, in der Sie den Bogen messen möchten.
> 3. Wählen Sie im Abschnitt Gemessener Winkel aus der Liste Einheiten die Einheit, in der Sie den Winkel messen möchten. Als Optionen stehen Grad oder Bogenmaß zur Verfügung.
> 4. Wenn Sie den Radius messen möchten, aktiveren Sie das Kontrollkästchen Radius hinzufügen.

> Wenn Sie den Durchmesser des Bogens messen möchten, aktiveren Sie das Kontrollkästchen Durchmesser hinzufügen.

> 5. Klicken Sie auf drei Punkte in der Zeichnung, um den Bogen zu definieren, den Sie messen möchten.

> Die Punkte werden durch einen Bogen verbunden.

> 6. Klicken Sie erneut, um die Messung abzuschließen.

> Die gemessene Linie, der Bogenmesswert und die Einheit werden in einem Wertefeldobjekt auf dem aktuell aktiven Markup-Layer und im Dialogfeld Maß-Objekte angezeigt.

> 7. Um die Größe des Wertefelds zu ändern, wählen Sie es aus, und klicken und ziehen Sie dann an den Ziehpunkten.
> 8. Sie können auf das Textfeld klicken und es dann an eine andere Stelle in der Zeichnung ziehen.

> Hinweis: Um eine weitere Messung vorzunehmen, klicken Sie auf Zurücksetzen.

> 9. Klicken Sie auf Schließen, um das Dialogfeld Maß-Objekte zu schließen.

> Siehe auch Ändern von Maßeinheiten und Symbolen in Bemaßungen

> Ändern der Schriftart

http://www.oracle.com/applications/autovue/index.html Voice: (514) 735-3219 Fax: (514) 735-6440 info@cimmetry.com Copyright © 1989, 2008, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Notices and disclaimers