> ## Quervergleich zwischen zwei oder mehreren EDA-Dateien

> Mit der Option Quervergleich können Sie Objekte in einer Schaltbild-Zeichnung oder in einer Leiterplatte auswählen. Diese Objekte werden dann in allen geöffneten Dateien hervorgehoben.

> 1. Öffnen Sie die EDA-Datei für den Quervergleich.
> 2. Klicken Sie im Menü Analyse auf Quervergleich.

> Das Dialogfeld Quervergleich wird angezeigt.

> Hinweis: Sie können auch in der AutoVue-Symbolleiste auf Quervergleich klicken.

> 3. Klicken Sie auf Datei hinzufügen.
> 4. Geben Sie im Dialogfeld Öffnen, das daraufhin angezeigt wird, den Dateinamen ein, oder suchen Sie die Datei, die Sie zu einem Quervergleich heranziehen möchten. Klicken Sie dann auf Öffnen.
> 5. Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4 für jede weitere Datei, die Sie öffnen möchten.
> 6. Klicken Sie auf OK.

> Jede ausgewählte Datei wird in einem neuen Fenster angezeigt. Für jedes neue Fenster wird ein Dialogfeld angezeigt, über das Sie die Ansicht oder die Seite der betreffenden Datei ändern können. In jedem neuen Dialogfeld ist standardmäßig die Option Automatisch aktiviert. Wenn Automatisch für alle Dialogfelder aktiviert ist, sehen Sie unterschiedliche Verhaltensweisen, je nach den Dateien, die zum Quervergleich herangezogen werden: Beispiel:

> - Wenn Sie einen Quervergleich zwischen einem Schaltbild und einer Leiterplatte vornehmen, wird automatisch in einem Fenster eine 2D-Leiterplatte angezeigt und in dem anderen Fenster ein Schaltbild. Das Gleiche gilt, wenn beide Dateien eine Leiterplatte und ein Schaltbild enthalten. Wenn beispielsweise die Dateien A und B sowohl ein Schaltbild als auch eine Leiterplatte enthalten und sie querverglichen werden, zeigt eine der Dateien die Schaltbildseite an und die andere die 2D-Leiterplatte.
> - Wenn Sie einen Quervergleich zwischen zwei Leiterplatten vornehmen, wird automatisch in einem Fenster eine 2D-Leiterplatte und in dem anderen Fenster eine 3D-Leiterplatte angezeigt.
> - Wenn Sie einen Quervergleich zwischen zwei Schaltbildern vornehmen, ist in beiden Dialogfeldern Schaltbild als Typ festgelegt.
> 7. Um die Ansicht einer Datei in einem Fenster zu ändern, gehen Sie folgendermaßen vor:
> 1. Deaktivieren Sie im Dialogfeld für das zu ändernde Fenster das Kontrollkästchen Automatisch.
> 2. Klicken Sie in der Liste Typ auf Schaltbild, Leiterplatte oder Leiterplatte 3D-Ansicht. Diese Optionen stehen in der Liste Typ nur zur Verfügung, wenn diese Ansichten in der Datei vorhanden sind.

> Die Ansicht der Datei wird im Fenster geändert.

> 8. Um zwischen verschiedenen Vorkommen eines ausgewählten Bauteils zu wechseln, gehen Sie folgendermaßen vor:
> 1. Wählen Sie aus dem Navigationsbereich ein Bauteil in einer Datei, das mehrmals in einer anderen Datei vorkommt.
> 2. Wählen Sie im Dialogfeld der Datei, in der das Bauteil mehrmals vorkommt, eines der Bauteile aus der Liste Vorkommen, oder klicken Sie auf die Schaltflächen Weiter oder Zurück , um zwischen den Vorkommen der Bauteile zu wechseln.
> 9. Wählen Sie ein beliebiges Objekt in der Schaltbildzeichnung.

> Das gleiche Objekt wird im Leiterplatten-Entwurf hervorgehoben.

http://www.oracle.com/applications/autovue/index.html Voice: (514) 735-3219 Fax: (514) 735-6440 info@cimmetry.com Copyright © 1989, 2008, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Notices and disclaimers