> ## Drehen eines Modells um die X-, Y- oder
> Z-Achse

> 1. Klicken Sie im Menü Ändern auf Ä ndern.Sie befinden sich nun im Manipulator-Modus.

> Hinweis: Sie können auch in der AutoVue-Symbolleiste auf Ändern klicken.

> 2. Klicken Sie auf die Modellteile, die Sie manipulieren möchten.

> Hinweis: Um mehrere Teile auszuwählen, halten Sie beim Klicken die Umschalt- oder die Strg-Taste gedrückt.

> Eine Darstellung der globalen Achsen in Modellgröße, die das 3D-Modell durchbohren und von einem dreidimensionalen Rahmen umschlossen sind, ist jetzt auf dem Bildschirm zu sehen.

> 3. Klicken und halten Sie die Maustaste auf die Kugel am Ende der Achse,
>    die Sie drehen möchten.

> Sie können durch Anklicken einer Kugel das Modellteil um eine der beiden anderen Achsen drehen.

> Hinweis: Die erste Bewegung mit der Maus bestimmt, welche der beiden anderen Achsen die Drehung beeinflusst. Falls sich die gewählte Achse nicht wie gewünscht um die andere Achse dreht, klicken Sie erneut auf die Kugel und schieben die Maus in eine andere Richtung.

> 4. Bewegen Sie die Maus, um das Modell um die ausgewählte Achse zu drehen.

> Hinweis: Wenn Sie die Auswahl frei drehen möchten, halten Sie die
> Strg-Taste während der Drehung gedrückt.

> 5. Um den Manipulator-Modus zu verlassen, klicken Sie auf Ändern , oder klicken Sie im Menü Ändern auf Ändern.

> Hinweis: Um den Standardstatus eines Modellteils wiederherzustellen, klicken Sie im Menü Ändern auf Transformieren, und klicken Sie dann auf Auswahl zurücksetzen. Um den Standardstatus für das gesamte Modell wiederherzustellen, klicken Sie auf Alle zurücksetzen.

http://www.oracle.com/applications/autovue/index.html Voice: (514) 735-3219 Fax: (514) 735-6440 info@cimmetry.com Copyright © 1989, 2008, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Notices and disclaimers