> ## Konvertieren von 3D-Modellen in andere Formate

> Manchmal müssen Sie ein dreidimensionales Modell übersetzen, damit es mit einem anderen Programm als dem Erstellprogramm verwendet werden kann. AutoVue bietet Ihnen mehrere Konvertierungsformate.

> ## Konvertierungsoptionen

> Abhängig von dem durchgeführten Konvertierungsverfahren stehen im Dialogfeld Konvertieren unterschiedliche Optionen zur Auswahl. Die folgenden sind verfügbar:

> Option | Beschreibung
> --- | ---
> Speichern unter | Geben Sie den Namen und den Pfad der Datei an, in der die Konvertierung gespeichert werden soll. Diese Datei wird auch als Ausgabedatei bezeichnet. Mit dem Befehl Durchsuchen können Sie in AutoVue einen Dateipfad angeben.
> Konvertieren in Format | Die Liste enthält verschiedene Ausgabedateiformate, die für die Konvertierung in Frage kommen. Wählen Sie ein Dateiformat für die Ausgabedateien. Verfügbar sind: • CALS GP4 • Encapsulated Postscript (Raster) • HP Laserjet Drucker (PCL) • Run Length RLC File • PCX Bitmap • PDF • Stereolithography (STL) • TIFF • Virtual Reality Modeling Language (VRML) • Windows Bitmap
> Unterformat | Die Liste Unterformat wird angezeigt, wenn Sie aus der Liste Konvertieren in Format entweder TIFF oder STL wählen. Wählen Sie das Unterformat aus der Liste.
> Farbtiefe | Wählen Sie eine Option aus der Liste: • 1 = Schwarz-weiß • 4 = 16 Farben • 8 = 256 Farben • 24 = True color • Auto = AutoVue wählt diejenige Farbtiefe, die am besten mit der Farbtiefe der Originaldatei übereinstimmt. Hinweis: Diese Option ist nicht für die Formate STL und VRML verfügbar.
> Positive Dreieckswerte | Wenn aktiviert: Das Modell wird so übersetzt, dass alle Scheitelkoordinatenwerte positiv sind. Hinweis: Dieses Kontrollkästchen ist nur verfügbar, wenn für die Option Konvertieren in Format der Wert STL festgelegt ist.
> Bereich konvertieren | Der zu konvertierende Bereich der Datei. Die verfügbaren Optionen sind: • Alle: Konvertiert die gesamte Datei • Anzeige: Konvertiert die Grafik so, dass sie in die Ausgabeseite passt. Beispiel: Wenn Sie einen bestimmten Bereich der Datei vergrößert haben, wird nur dieser Bereich konvertiert. • Ausdehnung: Konvertiert die gesamte Ausdehnung der Datei. • Ausgewählt: Konvertiert die ausgewählten Modellteile in der Datei. Hinweis: Die verfügbaren Optionen hängen von dem gewählten Format ab.
> Seiten konvertieren | Die Anzahl der Seiten, die konvertiert werden sollen. Die verfügbaren Optionen sind: • Alle: Konvertiert alle Seiten der Datei. • Aktuell: Konvertiert die aktuelle Seite der Datei. • Bereich: Konvertiert die Seiten der Datei, die im Textfeld Bereich angegeben wurden. Hinweis: Die Option ist nur bei Konvertierung in TIFF aktiviert.
> X und Y | Um die Auflösung für die konvertierte Datei zu definieren, geben Sie X und Y an. Wählen Sie Pixel, Zoll und Millimeter als Einheit. • X gibt die Anzahl der horizontalen Pixel an. • Y gibt die Anzahl der vertikalen Pixel für den aktuell aktiven Dateiinhalt an. Hinweis: Manchmal sind die Werte X und Y in AutoVue bereits vorgegeben, damit sie den Angaben für das ausgewählte Konvertierungsformat entsprechen.

> ## Konvertieren von 3D-Modellen

> 1. Klicken Sie im Menü Datei auf Konvertieren.

> Das Dialogfeld Konvertieren wird angezeigt.

> 2. Geben Sie im Feld Speichern unter das Verzeichnis und den Dateinamen ein. Oder klicken Sie auf Durchsuchen, um das Verzeichnis zu suchen, in dem Sie die konvertierte Datei speichern möchten.
> 3. Wählen Sie aus der Liste Konvertieren in Format das Format, in das Sie die Datei konvertieren möchten.

> Hinweis: Die Optionen in den Bereichen Ausgabe und Konvertieren ändern sich je nach dem Format, in das Sie die Datei konvertieren möchten.

> 4. Wählen Sie die Konvertierungsoptionen, die Sie für die Datei festlegen möchten.

> Siehe Konvertierungsoptionen

> 5. Klicken Sie auf OK.

> Das Dialogfeld Konvertierung wird durchgeführt erscheint. Sobald die Datei erfolgreich konvertiert wurde, wird dieses Dialogfeld wieder ausgeblendet.

http://www.oracle.com/applications/autovue/index.html Voice: (514) 735-3219 Fax: (514) 735-6440 info@cimmetry.com Copyright © 1989, 2008, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Notices and disclaimers