> ## Bögen in Nicht-Vektordateien

> Mit der Option Bogen können Sie in der Zeichnung einen Bogen bestimmen und die Bogenmitte, den Radius, den Durchmesser und die Bogenlänge berechnen.

> 1. Klicken Sie im Menü Analyse auf Messen.

> Das Dialogfeld Messung mit den Messoptionen wird angezeigt.

> Hinweis: Sie können auch in der AutoVue-Symbolleiste auf Messen klicken.

> 2. Klicken Sie auf die Registerkarte Bogen.
> 3. Wählen Sie im Abschnitt Bogeninformation aus der Liste Länge eine Maßeinheit, in der Sie die Bogenlänge messen möchten.
> 4. Wählen Sie im Abschnitt Gemessener Winkel neben dem Feld Sweep aus der Liste Einheiten eine Maßeinheit, in der Sie den Winkel des Bogens messen möchten.
> 5. Klicken Sie auf Punkte in der Zeichnung, um den Bogen zu definieren.

> Die Punkte werden durch einen Bogen verbunden. Die Messwerte für Mittelpunktkoordinaten, Radius, Durchmesser, Bogenlänge, Anfang und Ende des Bogens sowie Sweep werden auf der Registerkarte Bogen angezeigt.

> Hinweis: Um eine andere Messung vorzunehmen, klicken Sie auf Zurücksetzen.

> 6. Klicken Sie auf Schließen, um das Dialogfeld Messung zu schließen.

http://www.oracle.com/applications/autovue/index.html Voice: (514) 735-3219 Fax: (514) 735-6440 info@cimmetry.com Copyright © 1989, 2008, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Notices and disclaimers