> ## Mesure de distance

> L’option Distance mesurée vous permet de mesurer la distance entre deux sommets, arêtes, milieux d’arêtes, centres d’arc, faces ou une combinaison de ces types d’entités.

> Remarque : Lorsque vous mesurez la distance entre deux faces parallèles, AutoVue mesure la plus courte distance.

> 1. Dans le menu Analyse, sélectionnez Mesurer.

> La boîte de dialogue Mesures apparaît.

> Remarque : Dans la barre d'outils AutoVue, vous pouvez également cliquer sur Mesurer .

> 2. Cliquez sur l'onglet Distance.
> 3. Dans la liste Unités, sélectionnez l’unité de mesure souhaitée pour mesurer la distance.
> 4. Cliquez sur l’icône De pour sélectionner votre point de départ.
> 5. Choisissez les modes de sélection à utiliser pour la mesure.

> Voir Modes de sélection dans les fichiers 3D

> Toutes les entités des options sélectionnées sont surlignées sur le modèle.

> 6. Sur le modèle, cliquez l’entité que vous voulez définir comme point de départ.

> Remarque : Pour obtenir plus d’une mesure à partir du même point de départ, sélectionner Position fixe.

> 7. Cliquez dans le champ Vers pour sélectionner votre point d'arrivée.
> 8. Choisissez les modes de sélection que vous voulez utiliser comme point d’arrivée pour la mesure.

> Toutes les entités des options sélectionnées sont surlignées sur le modèle.

> 9. Sur le modèle, cliquez sur l’entité que vous voulez définir comme point d'arrivée.

> Les points sont reliés par une ligne. La distance mesurée, delta X, delta Y et delta Z s’affichent dans la boîte de dialogue Mesures.

> Remarque : Cliquez sur Réinitialiser pour obtenir une autre mesure.

> 10. Cliquez sur Fermer pour quitter la boîte de dialogue Mesures.

http://www.oracle.com/applications/autovue/index.html Voice: (514) 735-3219 Fax: (514) 735-6440 info@cimmetry.com Copyright © 1989, 2008, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Notices and disclaimers