> ### Messen von Abständen

> Mit der Option Abstand können Sie den Abstand zwischen zwei bestimmen Punkten messen.

> 1. Klicken Sie im Menü Markup auf Objekt hinzufügen, klicken Sie auf Messung, und klicken Sie dann auf Abstand.

> Das Dialogfeld Maß-Objekte wird angezeigt.

> Hinweis: Sie können auch in der Markup-Objekt-Symbolleiste auf Abstand klicken.

> 2. Klicken Sie auf die Fangmodi, die Sie zum Auswählen der Punkte für die Messung verwenden möchten.

> Um alle Fangmodi zu aktivieren, klicken Sie auf Alle ein. Um alle Fangmodi zu deaktivieren, klicken Sie auf Alle aus.

> Siehe Fangmodi für 2D Vektordateien

> 3. Wählen Sie im Abschnitt Gemessener Abstand aus der Liste Einheiten die Einheit, in der Sie den Abstand messen möchten.
> 4. Klicken Sie in der Zeichnung auf einen Punkt, den Sie als Ausgangspunkt definieren möchten.
> 5. Klicken Sie in der Zeichnung auf einen anderen Punkt, den Sie als Endpunkt definieren möchten.

> Die gemessene Linie wird als Objekt auf dem aktuell aktiven Layer angezeigt.

> 6. Ziehen Sie an der gemessenen Linie, um sie zu verschieben.
> 7. Klicken Sie auf die gemessene Linie.

> Der Messwert und die Einheit werden in einem Wertefeldobjekt auf dem aktuell aktiven Markup-Layer angezeigt. Der gemessene Abstand, Delta-X und Delta-Y werden im Dialogfeld Maß-Objekte angezeigt.

> 8. Um die Größe des Wertefeldes zu ändern, wählen Sie es aus, und klicken und ziehen Sie dann an den Ziehpunkten.

> Hinweis: Um eine weitere Messung vorzunehmen, klicken Sie auf Zurücksetzen.

> 9. Klicken Sie auf Schließen, um das Dialogfeld Maß-Objekte zu schließen.

> Siehe auch Ändern von Maßeinheiten und Symbolen in Bemaßungen

> Ändern der Schriftart

http://www.oracle.com/applications/autovue/index.html Voice: (514) 735-3219 Fax: (514) 735-6440 info@cimmetry.com Copyright © 1989, 2008, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Notices and disclaimers