> ## Hinzufügen von Text

> Mit AutoVue können Sie 3D-Textfeld-Objekte zu einem Markup hinzufügen.

> 1. Klicken Sie im Menü Markup auf Objekt hinzufügen, und klicken Sie dann auf Text.

> Hinweis: Sie können auch in der Markup-Objekt-Symbolleiste auf
> 3D-Text klicken.

> 2. Das Dialogfeld Anhängen an wird angezeigt und stellt sechs Fangoptionen zur Auswahl:

>    Option | Beschreibung
>    --- | ---
>    Keine | Kein Einrasten am Modell.
>    Scheitelpunkt | Einrasten an einem Scheitelpunkt des Modells.
>    Kante | Einrasten an einer Kante des Modells.
>    Fläche | Einrasten an einer Fläche des Modells.
>    Kantenmitte | Einrasten an einer Kantenmitte des Modells.
>    Bogenmitte | Einrasten am Mittelpunkt eines Bogens im Modell.

> 3. Um ein Textfeld einzufügen, das an einem Teil der Zeichnung mit einer Leiterlinie einrastet, wählen Sie eine der Fangoptionen.

> Siehe Fangmodi für 3D-Dateien

> 4. Klicken und ziehen Sie an der Zeichnung, um die Abmessungen des Textfeldes zu definieren.
> 5. Klicken Sie auf das Textfeld, und geben Sie den Text ein, den Sie hinzufügen möchten.

> Hinweis: Die Höhe des Textfeldes wird dem Text entsprechend geändert.

> 6. Um die Schriftarteigenschaften des Textfeldes zu ändern, klicken Sie im Menü Markup auf Format. Klicken Sie anschließend auf Schriftart.

> Das Dialogfeld Schriftart wird angezeigt, in dem Sie die Schriftart, den Schriftschnitt und den Schriftgrad ändern können.

> Hinweis: Sie können die Schriftart, den Schriftschnitt und den Schriftgrad auch über die entsprechenden Schriftart-Eigenschaftslisten auf der Symbolleiste Markup-Eigenschaften ändern.

> 7. Klicken Sie auf OK, um die Schriftartänderungen zu übernehmen und das Dialogfeld Schriftart zu schließen.
> 8. Um die Linieneigenschaften oder Füllfarbe des Textfeldes zu ändern, klicken Sie auf das Textfeld, klicken Sie dann im Menü Markup auf Format, und klicken Sie dann auf die Eigenschaften, die Sie ändern möchten.

> Hinweis: Sie können die Linienart, die Linienstärke, die Füllungsarten und die Füllfarben auch über die entsprechenden Linieneigenschaftslisten auf der Symbolleiste Markup-Eigenschaften ändern.

> 9. Um die Änderung abzuschließen, klicken Sie mit der rechten Maustaste außerhalb des Textbereichs.

> Der Text wird in der Zeichnung und in der Markup-Struktur angezeigt.

> 10. Um das Textfeld zu verschieben, klicken Sie darauf und ziehen es an eine andere Stelle in der Zeichnung.
> 11. Um die Größe des Textfeldes zu ändern, wählen Sie es aus, und klicken und ziehen Sie dann an den Ziehpunkten.

> Hinweis: Um den Text zu bearbeiten, doppelklicken Sie in der Struktur oder im Arbeitsbereich auf das Textfeld.

http://www.oracle.com/applications/autovue/index.html Voice: (514) 735-3219 Fax: (514) 735-6440 info@cimmetry.com Copyright © 1989, 2008, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Notices and disclaimers