> ## Anzeigen der Masseeigenschaften

> Auf der Registerkarte Masseeigenschaften werden für jedes beliebige Modell oder Modellteil die genauen Maße für Masse, Volumen, Fläche, Schwerpunkt, Trägheitsmomente und Trägheitstensor aufgeführt.

> 1. Wählen Sie die Teile, für die Sie die Masseeigenschaften errechnen möchten. Um mehrere Teile auszuwählen, halten Sie beim Klicken die Umschalt- oder Strg-Taste gedrückt.
>    Wenn Sie die Masseeigenschaften für das gesamte 3D-Modell anzeigen möchten, dürfen keine Teile ausgewählt sein.

> Hinweis: Sie können Ihre Auswahl auch treffen, nachdem Sie das Dialogfeld Objekteigenschaften geöffnet haben.

> 2. Klicken Sie im Menü Analyse auf Objekteigenschaften anzeigen.

> Das Dialogfeld Objekteigenschaften wird angezeigt.

> Hinweis: Sie können auch im Arbeitsbereich mit der rechten Maustaste klicken und im Kontextmenü die Option Objekteigenschaften anzeigen wählen, oder Sie markieren die Modellteile in der Modellstruktur, klicken mit der rechten Maustaste und wählen im Kontextmenü die Option Objekteigenschaften anzeigen.

> 3. Klicken Sie auf die Registerkarte Masseeigenschaften, um die Eigenschaften der ausgewählten Masse anzuzeigen.

> Hinweis: Wenn eine Masseeigenschaft nicht berechnet werden kann, wird für diese Eigenschaft „N/V“ in rot angezeigt. In diesem Fall können Sie auch auf die Schaltfläche Fehlerbericht klicken, um eine Liste der nicht zu berechnenden Masseeigenschaften zu erhalten.

> 4. Um die Dichte oder die Maßeinheiten zu ändern oder die Berechnung des Trägheitstensors zu konfigurieren, klicken Sie auf Optionen.

> Das Dialogfeld Optionen wird angezeigt.

> Siehe Konfigurieren der Masseeigenschaften

> 5. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld Optionen zu schließen.
> 6. Klicken Sie auf Schließen, um das Dialogfeld Objekteigenschaften zu schließen.

http://www.oracle.com/applications/autovue/index.html Voice: (514) 735-3219 Fax: (514) 735-6440 info@cimmetry.com Copyright © 1989, 2008, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Notices and disclaimers