> ### Hinzufügen von Überlagerungen

> Wenn Sie mit 2D-Dateien arbeiten, können Sie andere Dateien über die aktuell aktive Datei legen. Diese Überlagerungen können Sie anpassen, verschieben und durch Definieren der X- und Y-Koordinaten und eines Skalierungsfaktors (Skala) skalieren.

> Hinweis: Bei der Arbeit mit Rasterdateien sollten Sie diese als Basisdateien benutzen, da Rasterformate undurchsichtig sind und die unterliegenden Dateien verbergen würden.

> 1. Öffnen Sie die Datei, die als Basis für die Überlagerung dienen soll.
> 2. Klicken Sie im Menü Datei auf Datei als Überlagerung importieren.

> Das Dialogfeld Überlagerungen wird angezeigt.

> 3. Klicken Sie auf Hinzufügen.

> Das Dialogfeld Bitte Überlagerungsdatei auswählen wird angezeigt.

> 4. Wählen Sie die Datei zur Überlagerung, und klicken Sie dann auf Öffnen.
> 5. Wenn Sie eine weitere Datei hinzufügen möchten, wiederholen Sie die Schritte 3 bis 4.
> 6. Klicken Sie danach auf OK.

> Die Basisdatei wird nun mit den ausgewählten Überlagerungsdateien darüber angezeigt.

http://www.oracle.com/applications/autovue/index.html Voice: (514) 735-3219 Fax: (514) 735-6440 info@cimmetry.com Copyright © 1989, 2008, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Notices and disclaimers