> ## Ausrichten eines Liniensegments an der vertikalen oder horizontalen Achse

> Sie können ein Liniensegment zeichnen und es an der nächstliegenden horizontalen oder vertikalen Achse ausrichten. Auch ein vorhandenes Liniensegment können Sie an der nächstliegenden Achse ausrichten. Die Arten von Liniensegmenten, die Sie ausrichten können, umfassen Linien, Liniensegmente von Leitern und Polylinien sowie Bemaßungen.

> Hinweis: Dieses Verfahren funktioniert nur für Bemaßungen, die mit der Option Frei fangen gezeichnet wurden.

> Siehe Fangmodi für 2D Vektordateien

> 1. Um ein Liniensegment zu zeichnen und zu zwingen, halten Sie die Umschalt-Taste gedrückt, während Sie dieses Liniensegment klicken und ziehen.

> Um ein vorhandenes Liniensegment zu zwingen, klicken und halten Sie die linke Maustaste auf das Liniensegment. Halten Sie dann die Umschalt-Taste gedrückt.

> 2. Sobald das Liniensegment horizontal oder vertikal liegt, lassen Sie die linke Maustaste los, und dann die Umschalt-Taste.

http://www.oracle.com/applications/autovue/index.html Voice: (514) 735-3219 Fax: (514) 735-6440 info@cimmetry.com Copyright © 1989, 2008, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Notices and disclaimers