> ## Contrainte d'alignement de pièce

> Le tableau suivant répertorie les types de contrainte disponibles pour les différentes combinaisons d'alignement de pièces.

> | Point | Ligne | Arc | Plan | Sphère | Cylindre | Cône
> --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
> Cône | Coin Con | Par Per | Con | Per Con | Coin Con | Par Con | Coin Con Par
> Cylindre | Con | Par Con | Par Con | Per | Coin Con | Par Con |
> Sphère | Con | Coin Con | Con | Coin | Coin Con |  |
> Plan | Coin | Per | Coin Par | Coin Par |  |  |
> Arc | Con | Per Con | Par Con |  |  |  |
> Ligne | Coin | Coin Par |  |  |  |  |
> Point | Coin |  |  |  |  |  |

> Remarque : Les abréviations ci-dessous sont les premières lettres du type de contrainte :

> Emplacement :

> Coin - Coïncident

> Par - Parallèle

> Per - Perpendiculaire

> Con - Concentrique

http://www.oracle.com/applications/autovue/index.html Voice: (514) 735-3219 Fax: (514) 735-6440 info@cimmetry.com Copyright © 1989, 2008, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Notices and disclaimers