> ## Ausrichten von Modellteilen

> Hinweis: Um eine Vorschau der Ausrichtung vor der eigentlichen Anwendung zu sehen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Vorschau anzeigen.

> 1. Klicken Sie im Menü Ändern auf Teile ausrichten.

> Das Dialogfeld Teile ausrichten wird angezeigt.

> Hinweis: Sie können auch in der AutoVue-Symbolleiste auf Teile ausrichten
> klicken.

> 2. Wählen Sie den Constraint-Typ, der angewendet werden soll.

> Siehe Constraints bei der Ausrichtung von Teilen

> 3. Wählen Sie den Ausrichtungstyp:
> - Wählen Sie Ausgerichtet, wenn der bewegliche Punkt am festen Punkt ausgerichtet werden soll.
> - Wählen Sie Gegeneinander ausgerichtet, wenn der bewegliche Punkt im Modellteil dem festen Punkt im Modell genau gegenüber ausgerichtet werden soll.
> 4. Wählen Sie ein Modellteil. Der Pfeil Beweglich ist nun aktiviert.
> 5. Klicken Sie entweder auf Scheitel , Kante oder Fläche , um den Typ des geometrischen Punktes zu wählen, der ausgerichtet werden soll.

> Alle geometrischen Punkte des ausgewählten Typs werden im Modell hervorgehoben.

> 6. Klicken Sie im Modellteil auf den geometrischen Punkt, der ausgerichtet werden soll.

> Der geometrische Punkt wird hervorgehoben.

> Der Pfeil Fest ist nun aktiviert.

> 7. Klicken Sie entweder auf Scheitel , Kante oder Fläche , um den Typ des geometrischen Punktes auszuwählen, der beim Modellteil als Festpunkt dienen soll.
> 8. Klicken Sie im Modell auf den geometrischen Punkt, der als Festpunkt dienen soll.
> 9. Klicken Sie auf Anwenden.

> Das Modellteil wird gemäß den gewählten Optionen ausgerichtet. Im Abschnitt Constraints des Dialogfelds wird der Constraint-Typ zusammen mit den Typen der angeklickten geometrischen Punkte aufgeführt.

> Hinweis: Um die vorherige Ausrichtung des Modellteils wiederherzustellen, wählen Sie unter Constraint den entsprechenden Eintrag und klicken auf Entfernen. Um alle Teileausrichtungen zu entfernen, klicken Sie auf Alle entfernen.

> 10. Klicken Sie auf Schließen, um das Dialogfeld Teile ausrichten zu schließen.

> Hinweis: Falls Sie vor dem Schließen des Dialogfelds nicht auf Schließen geklickt haben, wird eine Meldung angezeigt.

> 11. Um den Standardstatus eines Modellteils wiederherzustellen, klicken Sie im Menü Ändern auf Transformieren und dann auf Auswahl zurücksetzen. Um den Standardstatus für das gesamte Modell wiederherzustellen, klicken Sie auf Alle zurücksetzen.

http://www.oracle.com/applications/autovue/index.html Voice: (514) 735-3219 Fax: (514) 735-6440 info@cimmetry.com Copyright © 1989, 2008, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Notices and disclaimers