> ## Vérification de design

> Les vérifications de design, sont des opérations permettant la vérification d'un dessin électrique PCB contre un ensemble de règles précisant quoi sont les limites matérielles et électriques de dessins. Exécuter ces vérifications aidera à en éviter les courts-circuits et erreurs de traitement. Les types de règles de design sont les suivantes :

> - Distances d'isolement : les distances d'isolement s'agissent d'espacement minimum (trefer) permis entre deux ensembles d'entités dans le dessin. Ces ensembles peuvent appartenir ou non au même type d'entité.
> - Électrique : vérifications des règles électriques visant certaines propriétés des nets.
> - Fabrication : les vérifications des règles de fabrication visent les propriétés matérielles d'une entité indiquée.

http://www.oracle.com/applications/autovue/index.html Voice: (514) 735-3219 Fax: (514) 735-6440 info@cimmetry.com Copyright © 1989, 2008, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Notices and disclaimers