> ## Configurer AutoVue pour des fichiers 3D

> Il existe dans AutoVue des options de configuration que vous pouvez paramétrer pour personnaliser votre environnement de travail lorsque vous traitez des fichiers 3D.

> 1. Dans le menu Options, sélectionnez Configurer.

> La boîte de dialogue Configuration s'affiche.

> 2. Cliquez sur 3D dans l'arborescence.

> Les options Rendu et Rendu dynamique apparaissent.

> ## Rendu

> Les options de rendu vous permettent de modifier la manière dont le modèle est rendu. Toute modification à ces options affecte également le niveau de détail du rendu. Les options Rendu sont :

> Option | Description
> --- | ---
> Ombrage lissé | Option activée par défaut. La désactivation de cette option affiche les surfaces courbes des modèles ombrés comme une série de surfaces plates. Le niveau de détail est ainsi réduit, mais la vitesse de rendu est augmentée. Remarque : Affecte uniquement les modèles ombrés.
> Supprimer Face arrière | Si elle est sélectionnée, cette option indique à AutoVue de ne pas afficher les faces inversées du modèle actif. Cela augmente la vitesse de rendu, mais le modèle semble moins réaliste lors des déplacements. Remarque : Affecte uniquement les modèles ombrés.
> Parties cachées précises | Indique à AutoVue de calculer et de rendre précisément toutes les lignes cachées du modèle. Remarque : Lorsqu'elle est activée, cette option diminue la vitesse de rendu.

> ## Rendu dynamique

> Les options Rendu dynamique vous permettent de sélectionner le mode de rendu pendant le déplacement du modèle. Les options disponibles sont :

> Option | Description
> --- | ---
> Cadre rapide | Le modèle effectue des spins ou des rotations avec une grande vitesse de rendu. Le niveau de détail est faible, ce qui permet d'augmenter la vitesse de rendu pendant le déplacement du modèle.
> Ombré filaire | Le modèle s'affiche comme des contours filaires lorsqu'il effectue des spins ou des rotations.
> Ombrage simple | Aucun lisage d'ombrage n'est effectué sur les surfaces courbes lors du déplacement du modèle.
> Polygones | Le modèle est rendu sous forme de polygones filaires lorsqu'il est déplacé.
> Nuage de sommets | Le modèle est rendu sous forme de squelettes de sommets lorsqu'il est déplacé.
> Rectangle englobant | Les différentes parties du modèle sont encloses dans des boîtes lorsqu'il est déplacé.
> Mode rendu courant | Le modèle est rendu de la même manière qu'il soit statique ou en mouvement.

> ## Modèle

> Les options de configuration de Modèle vous permettent de préciser si vous voulez charger le modèle en mode Maillage ou en mode BRep (Boundary Representation), et vos permettent aussi de contrôler la résolution de maillage.

> Dans l'arborescence Configuration, développez 3D, puis sélectionnez Modèle pour charger les options Chargement et Résolution de maillage par défaut.

> ### Chargement

> - Sélectionnez l'option Charger les données de maillage pour charger les données de maillage disponibles.
> - Désélectionnez Charger les données de maillage pour charger des données de description BRep.

> Remarque : Vous devez charger de nouveau le fichier pour que vos modifications prennent effet.

> ### Résolution de maillage par défaut

> La barre de défilement Résolution maillage par défaut vous permet de modifier le nombre de polygones qui se dessinent lorsque vous affichez un modèle.

> Faites glisser la barre de défilement entre les niveaux de résolution Basse, Moyenne et Haute.

> Un niveau de résolution faible (Basse) signifie que le nombre de polygones dessinés est faible, ce qui se solde par un niveau de détail faible et une grande vitesse de rendu.

> Remarque : La barre de défilement de la Résolution maillage par défaut n'affecte que les modèles ombrés et le mode Polygone filaire.

> ## Filtrage PMI

> Dans l'arborescence Configuration, développez 3D, puis sélectionnez PMI pour afficher les options Filtrage PMI et Style de rendu du texte PMI.

> Les options Filtrage PMI vous permettent de configurer les types de produits et les informations de fabrication à afficher. Les cases à cocher de la colonne Arbre vous permettent de sélectionner les types d'entités PMI à afficher dans l'arbre du modèle 3D. Les cases à cocher de la colonne Vue vous permettent de sélectionner les types d'entités PMI à afficher dans l'espace de travail.

> Voir Entités PMI

> Les options de Style de rendu du texte PMI ci-dessous vous permettent de définir le style des textes PMI :

> Option | Description
> --- | ---
> Configuration d'origine (à partir du fichier) | Le texte PMI s'affiche selon les paramètres par défaut.
> 3D | Le texte PMI s'affiche en 3 dimensions. Il n'est pas obligatoirement placé face à vous.
> Plat-à-écran | Le texte PMI est toujours placé face à vous.

> ## Configurer les paramètres de couleur

> Les options de configuration Couleur vous permettent de paramétrer les couleurs afin de visualiser plus aisément les détails du fichier 3D. Pour accéder aux options de configuration Couleur, procédez comme suit :

> Dans l'arborescence Configuration, développez 3D, puis sélectionnez Couleurs pour afficher les options suivantes : Les options Couleur sont groupées sous les rubriques Commun, Couleur de section, Couleur de géométrie de la façon suivante :

> ### Commun

> Option | Description
> --- | ---
> Fond | Permet de régler la couleur de fond des fichiers 3D.
> Sélection | Permet de régler la couleur de sélection d'un modèle ou de parties d'un modèle.
> Défaut entité | Permet de régler la couleur par défaut qui sera utilisée lorsque aucune couleur de modèle n'existe dans le fichier d'origine.
> Mesures | Permet de régler la couleur que vous voulez voir affichée quand vous prenez des mesures.
> Distance minimale Ensemble 1 | Permet de régler la couleur du premier point de sélection d'une mesure de distance minimale.
> Distance minimale Ensemble 2 | Permet de régler la couleur du deuxième point de sélection d'une mesure de distance minimale

> ###

> ### Couleur de section

> Option | Description
> --- | ---
> Arêtes | Permet de régler la couleur des arêtes de section lorsque vous définissez des options de sectionnement.
> Remplissage | Permet de régler la couleur de remplissage lorsque vous définissez des options de sectionnement.

> ###

> ### Couleur de géométrie

> Option | Description
> --- | ---
> Sommet | Permet de régler la couleur des sommets lorsqu'ils sont mis en surbrillance pendant les mesures et les annotations.
> Face | Permet de régler la couleur des faces lorsqu'elles sont mises en surbrillance pendant les mesures et les annotations.
> Arête | Permet de régler la couleur des arêtes lorsqu'elles sont mises en surbrillance pendant les mesures et les annotations.

> ###

> ## Configuration de l'arrière-plan

> Les options Arrière-plan permettent de sélectionner un dégradé ou une image à afficher à l'arrière-plan.

> Dans l'arborescence Configuration, développez 3D, puis sélectionnez Arrière-plan. Les options Dégradé d'arrière-plan et Images d'arrière-plan apparaissent.

> L'option Dégradé d'arrière-plan permet de sélectionner Normal, Dégradé directionnel ou Dégradé radial. Un aperçu de l'arrière-plan s'affiche à droite des options.

> Pour l'option Images d'arrière-plan, procédez comme suit :

> 1. Cliquez sur Ajouter.

> La boîte de dialogue Image d'arrière-plan apparaît.

> 2. Cliquez sur les points de suspension à droite du champ Fichier image pour rechercher le fichier image.

> Remarque : Les formats de fichier disponibles sont .bmp, .jpeg et .img.

> 3. Dans la liste Type d'étirement, indiquez si vous souhaitez conserver l'image en l'état ou sélectionnez Etirer pour remplir, Zoomer pour ajuster ou Zoomer pour remplir.
> 4. Dans la liste Position en arrière-plan, sélectionnez l'endroit où vous souhaitez placer l'image.
> 5. Cliquez sur OK lorsque vous avez terminé.

> La boîte de dialogue Image d'arrière-plan se referme.

> Remarque : L'arrière-plan sélectionné est implémenté lorsque vous cliquez sur OK dans la boîte de dialogue Configuration.

> ## Divers

> Dans l'arborescence Configuration, développez 3D, puis sélectionnez Divers pour afficher les options Divers :

> ### Affichage

> Par défaut, l'option Afficher axes principaux est activée. Désactivez cette option pour retirer les axes qui s'affichent dans l'angle inférieur droit de l'espace de travail.

> ### Arbre modèle

> Entrez une autre valeur dans le champ Niveau Arbre pour définir le niveau auquel vous voulez que l'arbre du modèle s'effondre lorsque vous ouvrez un fichier 3D. Le niveau paramétré par défaut est le niveau 3.

> ### Manipulateur

> Activez l'option Aligner avec CSU actuel pour aligner automatiquement les manipulateurs avec le système de coordonnées utilisateur actif.

> ### Affichage sélection

> Les options Affichage sélection suivantes vous permettent de définir comment
> AutoVue indique qu'un objet est sélectionné.

> Option | Description
> --- | ---
> Contour boîte | La sélection est enclose dans un rectangle filaire.
> Surlignage d'entité | La sélection est indiquée par un changement de couleur.

http://www.oracle.com/applications/autovue/index.html Voice: (514) 735-3219 Fax: (514) 735-6440 info@cimmetry.com Copyright © 1989, 2008, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Notices and disclaimers