> ## Ändern eines Benutzerkoordinatensystems

> 1. Klicken Sie im Menü Analyse auf Benutzerkoordinatensystem festlegen.

> Das Dialogfeld Benutzerkoordinatensysteme wird angezeigt.

> 2. Wählen Sie in der Liste Koordinatensysteme das BKS, das Sie ändern möchten.

> Die Einstellungen, die Sie für das BKS konfiguriert haben, werden angezeigt.

> 3. Um den Namen zu ändern, markieren Sie den Namen und geben einen
>    neuen ein.
> 4. Um die Position des BKS zu ändern, klicken Sie auf die Registerkarte Position. Wählen Sie dann in der Liste Definieren von einen Punkt, an dem die BKS-Achsen angezeigt werden sollen.

> Siehe Positionierungsoptionen

> 5. Um die Ausrichtung zu ändern, klicken Sie auf die Registerkarte Ausrichtung. Wählen Sie dann in der Liste Definieren von einen Punkt, an dem die BKS-Achsen positioniert werden sollen.

> Siehe Ausrichtungsoptionen

> 6. Um das Dreibein einzublenden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Dreibein anzeigen. Um das Dreibein auszublenden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen.
> 7. Um das BKS zu ändern, auf das sich das benutzerdefinierte BKS bezieht, wählen Sie aus der Liste Relativ zu das entsprechende BKS.
> 8. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld Benutzerkoordinatensysteme zu schließen.

> Wenn Sie die Optionen Position oder Ausrichtung ändern, werden die
> BKS-Achsen dynamisch auf die neue Position verschoben. Durch Aktivieren bzw. Deaktivieren der Option Dreibein anzeigen werden die BKS-Achsen entsprechend ein- oder ausgeblendet. Ein geänderter Name wird außerdem in der Liste Koordinatensysteme angezeigt.

http://www.oracle.com/applications/autovue/index.html Voice: (514) 735-3219 Fax: (514) 735-6440 info@cimmetry.com Copyright © 1989, 2008, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Notices and disclaimers