> ## Konfigurieren von AutoVue für EDA-Dateien

> Es gibt verschiedene Konfigurationsoptionen, mit denen Sie Ihre Arbeitsumgebung für die Arbeit mit EDA-Dateien anpassen können. Um auf die EDA-Konfigurationsoptionen zuzugreifen, klicken Sie im Menü Optionen auf Konfigurieren. Klicken Sie im Dialogfeld Konfiguration, das daraufhin angezeigt wird, in der Struktur auf EDA.

> Siehe Anpassen der Auswahl

> Anzeigen der QuickInfo

> Ändern der 3D-Ansicht

> Synchronisieren von Layern beim Vergleichen von Dateien

> Konfigurieren des Zoom-Verhaltens beim Quervergleich

> Ändern der Farben

> ## Anpassen der Auswahl

> Konfigurieren Sie, auf welche Weise ausgewählte Bauteile hervorgehoben werden sollen.

> Klicken Sie in der Konfigurationsstruktur auf EDA. Zwei Optionen stehen zur Auswahl: Objekt hervorheben und Nicht Ausgewähltes abblenden.

> ### Objekt hervorheben

> Wählen Sie diese Option, um alle ausgewählten Objekte hervorzuheben. Diese Option ist standardmäßig aktiviert.

> Hinweis: Die Standard-Hervorhebungsfarbe ist gelb.

> Siehe Ändern der Farben

> ### Nicht Ausgewähltes abblenden

> Wählen Sie diese Option, um alle Objekte, die nicht ausgewählt sind, abzublenden. Ausgewählte Objekte behalten ihre ursprüngliche Objektfarbe.

> Hinweis: Sie können auch in der AutoVue-Symbolleiste auf Nicht Ausgewähltes abblenden klicken.

> Wenn Sie auf Nicht Ausgewähltes abblenden klicken, können Sie die Abblendungsstufe für nicht ausgewählte Objekte festlegen. Ziehen Sie den Schieberegler nach rechts, um die Abblendungsstufe zu erhöhen, und nach links, um sie zu verringern. Das Symbol rechts von den Abblendungseinstellungen im Dialogfeld Konfiguration gibt Ihnen eine Vorschau auf die Abblendungsstufe.

> Mit Nicht Ausgewähltes abblenden können Sie außerdem das Kontrollkästchen Hervorgehobenes Objekt stärker aktivieren. Durch diese Option wird das ausgewählte Objekt stärker hervorgehoben. Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie die Standarddicke des Objekts wiederherstellen möchten.

> ## Anzeigen der QuickInfo

> Wenn Sie die Maus über ein Objekt schieben, wird eine QuickInfo mit Informationen zum Objekt angezeigt. Sie können diese QuickInfo deaktivieren oder aktivieren.

> 1. Klicken Sie in der Konfigurationsstruktur auf E DA.
> 2. Aktivieren oder deaktivieren Sie im Bereich Maus schweben das Kontrollkästchen QuickInfo zu Objektinformationen anzeigen.
> 3. Klicken Sie auf OK.

> ## Ändern der 3D-Ansicht

> Sie können die dreidimensionale Leiterplattenansicht von EDA-Dateien konfigurieren.

> Hinweis: Wenn die EDA-3D-Datei keine Platten- und Bauteilinformationen enthält, sind die Werte für die Standarddicke von Platten und die Standardgröße von Bauteilen schreibgeschützt.

> 1. Klicken Sie in der Konfigurationsstruktur auf E DA.
> 2. Geben Sie im Feld Standarddicke Platte einen Wert ein, um die Dicke der Leiterplatte zu ändern.

> Hinweis: Die Option Standarddicke Platte betrifft nur Platten, deren Dicke im Design nicht definiert ist. Wenn eine Platte eine definierte Dicke besitzt, hat diese Option keinen Einfluss auf diese Platte.

> 3. Geben Sie einen Wert im Feld Standardgröße Bauteil ein, um die Bauteilgröße zu ändern.

> Hinweis: Die Option Standardgröße Bauteil betrifft nur Bauteile, deren Größe im Design nicht definiert ist. Wenn ein Bauteil eine definierte Größe besitzt, hat diese Option keinen Einfluss auf das Bauteil.

> 4. Wenn Sie mit einer anderen Maßeinheit arbeiten möchten, wählen Sie die entsprechende aus der Liste Standardeinheiten. Dies ist die Maßeinheit, die für die Werte in den Feldern Standarddicke Platte und Standardgröße Bauteil verwendet wird.
> 5. Laden Sie die Datei erneut, damit Ihre Änderungen wirksam werden.

> ## Synchronisieren von Layern beim Vergleichen von Dateien

> Beim Vergleichen von Dateien können Sie alle Layer-Einstellungen synchronisieren. Wenn die Layer-Einstellungen dann synchronisiert sind und Sie eine Einstellung ändern, wird die gleiche Einstellung für beide verglichenen Dateien geändert.

> 1. Erweitern Sie EDA in der Konfigurationsstruktur, und klicken Sie dann auf Analyse.
> 2. Klicken Sie auf die Option Layer-Einstellungen, um alle Layer-Einstellungen beim Vergleich von Dateien zu synchronisieren.

> Hinweis: Diese Option gilt nur für Zeichnungen von Leiterplatten.

> ## Konfigurieren des Zoom-Verhaltens beim Quervergleich

> Wenn Sie einen Quervergleich bei Dateien durchführen, gibt es verschiedene Zoom-Optionen.Diese können Sie hier konfigurieren.

> 1. Erweitern Sie EDA in der Konfigurationsstruktur, und klicken Sie dann auf Analyse.
> 2. Wählen Sie eine der folgenden Optionen für den Quervergleich:
> - Klicken Sie auf Aktuellen Zoommodus beibehalten. Wenn diese Option aktiviert ist, bleibt die Anzeige der Zieldateien beim Quervergleich die gleiche.
> - Klicken Sie auf Auswahl vergrößern, damit die ausgewählten Objekte automatisch beim Quervergleich vergrößert werden. Diese Option ist standardmäßig aktiviert.
> - Klicken Sie auf Zoom anpassen, damit der Inhalt einer Datei automatisch an die horizontale oder vertikale Achse angepasst und innerhalb des aktuellen Fensters vollständig angezeigt wird.

> ## Ändern der Farben

> Sie können die Farben für EDA-Dateien konfigurieren.

> Erweitern Sie EDA in der Konfigurationsstruktur, und klicken Sie dann auf Farben.

> Die Optionen, die Sie im Dialogfeld Farboptionen konfigurieren können, sind unter Allgemein und 3D-Ansicht wie folgt gruppiert:

> ### Allgemein

> Option | Beschreibung
> --- | ---
> Hintergrund | Legen Sie die Hintergrundfarbe für EDA-Dateien fest.
> Auswahl | Legen Sie die Farbe fest, mit der Objekte hervorgehoben werden.
> Min. Abst. Gruppe 1 | Legen Sie die Farbe für den Punkt der ersten Gruppe fest, der für die Messung des Mindestabstands verwendet wird.
> Min. Abst. Gruppe 2 | Legen Sie die Farbe für den Punkt der zweiten Gruppe fest, der für die Messung des Mindestabstands verwendet wird.

> ###

> ### 3D-Ansicht

> Option | Beschreibung
> --- | ---
> Standardfarbe Platte | Konfigurieren Sie die Farbe der Platte in der 3D-Ansicht.
> Standardfarbe Bauteil | Konfigurieren Sie die Bauteilfarbe in der 3D-Ansicht.

> ###

http://www.oracle.com/applications/autovue/index.html Voice: (514) 735-3219 Fax: (514) 735-6440 info@cimmetry.com Copyright © 1989, 2008, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Notices and disclaimers