> ## Konfigurieren von AutoVue für 3D-Dateien

> AutoVue bietet verschiedene Konfigurationsoptionen, mit denen Sie Ihre Arbeitsumgebung für die Arbeit mit 3D-Dateien anpassen können.

> 1. Klicken Sie im Menü Optionen auf Konfigurieren.

> Das Dialogfeld Konfiguration wird angezeigt.

> 2. Klicken Sie in der Struktur auf 3D.

> Die Optionen Wiedergabe und Dynamische Wiedergabe werden angezeigt.

> ## Wiedergabe

> Über die Option Wiedergabe können Sie konfigurieren, auf welche Art und Weise ein Modell wiedergegeben wird. Durch Änderung dieser Optionen wird die Detailgenauigkeit beeinflusst. Für die Wiedergabe stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:

> Option | Beschreibung
> --- | ---
> Feinschattiert | Standardmäßig aktiviert. Bei Deaktivierung dieser Option werden gekrümmte Oberflächen von schattierten Modellen als eine Serie flacher Oberflächen wiedergegeben. Die Genauigkeit der Details wird dadurch reduziert, jedoch die Wiedergabegeschwindigkeit erhöht. Hinweis: Betrifft nur schattierte Modelle.
> Rückfläche entfernen | Bei Aktivierung dieser Option werden die angezeigten Modelle ohne Rückfläche gerendert. Zwar erhöht dies die Wiedergabegeschwindigkeit, jedoch erscheint das Modell, wenn es bewegt wird, weniger realistisch. Hinweis: Betrifft nur schattierte Modelle.
> Genaue verdeckte Linie | Alle verdeckten Linien in einem Modell werden genau berechnet und wiedergegeben. Hinweis: Bei Aktivierung dieser Option wird die Wiedergabegeschwindigkeit reduziert.

> ## Dynamische Wiedergabe

> Über die Optionen für die Dynamische Wiedergabe können Sie einen Wiedergabemodus für Modelle in Bewegung wählen. Folgende Optionen stehen zur Auswahl:

> Menüoption | Beschreibung
> --- | ---
> Fast Frame | Das Modell wird mit hoher Geschwindigkeit rotiert oder gedreht. Die Detailgenauigkeit wird verringert, wodurch sich die Wiedergabe beschleunigt, wenn das Modell in Bewegung ist.
> Drahtgitter | Das Modell wird beim Drehen oder Rotieren als Drahtgitter angezeigt.
> Flachschattiert | Bei einem Modell in Bewegung wird auf gekrümmten Oberflächen keine Feinschattierung vorgenommen.
> Drahtpolygon | Ein Modell in Bewegung wird im Drahtpolygon-Modus wiedergegeben.
> Scheitelpunkt-Gerüst | Ein Modell in Bewegung wird als Gerüst aus Scheitelpunkten dargestellt.
> Umrandung | Modellteile werden mit einer Umrandung versehen, wenn das Modell in Bewegung ist.
> Aktueller Wiedergabemodus | Das Modell wird im gleichen Modus wiedergegeben, unabhängig davon, ob es statisch oder in Bewegung ist.

> ## Modell

> Über die Optionen für Modell können Sie angeben, ob Sie das Modell im Mesh-Modus oder im BREP-Modus laden möchten, sowie die Mesh-Auflösung steuern.

> Blenden Sie in der Konfigurationsstruktur 3D ein, und klicken Sie auf Modell, um die Optionen Laden und Standard-Mesh-Auflösung zu laden.

> ### Laden

> - Aktivieren Sie die Option Mesh-Daten laden, falls verfügbar, um verfügbare Mesh-Daten zu laden.
> - Deaktivieren Sie die Option Mesh-Daten laden, um BREP-Daten zu laden.

> Hinweis: Sie müssen die Datei erneut laden, damit Ihre Änderungen wirksam werden.

> ### Standard-Mesh-Auflösung

> Mit dem Schieberegler Standard-Mesh-Auflösung können Sie die Anzahl der Polygone ändern, die beim Anzeigen eines Modells gezeichnet werden.

> Ziehen Sie den Regler auf den gewünschten Auflösungsgrad Niedrig, Mittel oder Hoch.

> Bei einer niedrigeren Einstellung werden weniger Polygone gezeichnet, wodurch sich die Detailgenauigkeit verringert und die Wiedergabegeschwindigkeit erhöht.

> Hinweis: Der Schieberegler Standard-Mesh-Auflösung betrifft nur schattierte und Drahtpolygon-Modelle.

> ## PMI-Filterung

> Blenden Sie in der Konfigurationsstruktur 3D ein, und klicken Sie dann auf PMI, um die Optionen PMI-Filterung und PMI-Textwiedergabe anzuzeigen.

> Anhand der Optionen für PMI-Filterung können Sie konfigurieren, welche Produkt- und Herstellungsinformationen angezeigt werden sollen. Durch Aktivieren der entsprechenden Kontrollkästchen in der Spalte Struktur wählen Sie, welche PMI-Objekttypen in der 3D-Modellstruktur angezeigt werden. Durch Aktivieren der entsprechenden Kontrollkästchen in der Spalte Ansicht wählen Sie, welche PMI-Objekttypen im Arbeitsbereich angezeigt werden.

> Siehe PMI-Objekte

> Mit den folgenden Optionen für PMI-Textwiedergabe können Sie den Stil für PMI-Texte definieren:

> Option | Beschreibung
> --- | ---
> Native Einstellungen (von Datei) | PMI-Text wird in der Standardeinstellung wiedergegeben.
> 3D | PMI-Text wird dreidimensional dargestellt. Dabei wird er nicht immer zu Ihnen gerichtet angezeigt.
> Flach | PMI-Text wird immer zu Ihnen gerichtet angezeigt.

> ## Konfigurieren der Farben

> Zur deutlicheren Anzeige von Details in 3D-Dateien können Sie anhand der Farboptionen die Farbe konfigurieren. So greifen Sie auf die Optionen der Farbkonfiguration zu:

> Blenden Sie in der Konfigurationsstruktur 3D ein, und klicken Sie dann auf Farben, um die verfügbaren Farboptionen anzuzeigen. Sie sind unter Allgemein, Schnitt hervorheben und Geometrie hervorheben folgendermaßen gruppiert:

> ### Allgemein

> Option | Beschreibung
> --- | ---
> Hintergrund | Legen Sie die Hintergrundfarbe für 3D-Dateien fest.
> Auswahl | Legen Sie die Farbe für die Auswahl von Modellen oder Modellteilen fest.
> Objektstandard | Legen Sie die Standardfarbe fest, die verwendet werden soll, wenn die Modellfarbe nicht in der nativen Datei gespeichert ist.
> Messung | Legen Sie die Farbe für Messungen fest.
> Min. Abst.Gruppe 1 | Legen Sie die Farbe für den Punkt der ersten Gruppe fest, der bei der Messung des Mindestabstands benutzt wird.
> Min. Abst.Gruppe 2 | Legen Sie die Farbe für den Punkt der zweiten Gruppe fest, der bei der Messung des Mindestabstands benutzt wird.

> ###

> ### Schnitt hervorheben

> Option | Beschreibung
> --- | ---
> Kanten | Legen Sie die Farbe für die Schnittkanten fest, die beim Definieren der Schnittoptionen verwendet werden soll.
> Füllung | Legen Sie die Füllfarbe fest, die beim Definieren der Schnittoptionen verwendet werden soll.

> ###

> ### Geometrie hervorheben

> Option | Beschreibung
> --- | ---
> Scheitelpunkt | Legen Sie die Farbe für Scheitelpunkte fest, wenn diese beim Abmessen und Markieren hervorgehoben werden.
> Fläche | Legen Sie die Farbe für Flächen fest, wenn diese beim Abmessen und Markieren hervorgehoben werden.
> Kante | Legen Sie die Farbe für Kanten fest, wenn diese beim Abmessen und Markieren hervorgehoben werden.

> ###

> ## Konfigurieren des Hintergrunds

> Mit den Optionen von Hintergrund können Sie einen Verlauf oder ein Bild für die Anzeige im Hintergrund auswählen.

> Blenden Sie in der Konfigurationsstruktur 3D ein, und klicken Sie auf Hintergrund. Es werden die Optionen Hintergrundverlauf und Hintergrundbilder angezeigt.

> Für die Option Hintergrundverlauf können Sie auf Einfach, Direktionaler Verlauf oder Radialer Verlauf klicken. Rechts neben den Optionen wird eine Vorschau des jeweiligen Hintergrunds angezeigt.

> Gehen Sie für die Option Hintergrundbilder folgendermaßen vor:

> 1. Klicken Sie auf Hinzufügen.

> Das Dialogfeld Hintergrundbild wird angezeigt.

> 2. Klicken Sie auf die Ellipsen rechts neben dem Feld Bilddatei, wenn Sie nach der Bilddatei suchen möchten.

> Hinweis: Sie können nur .bmp-, .jpeg- oder .img-Dateien auswählen.

> 3. Legen Sie in der Liste Dehnungstyp fest, ob das Bild unverändert bleiben oder Strecken zum Füllen, Zoomen zum Anpassen bzw. Zoomen zum Füllen festgelegt werden soll.
> 4. Legen Sie in der Liste Im Hintergrund platzieren fest, wo das Bild platziert werden soll.
> 5. Klicken Sie danach auf OK.

> Das Dialogfeld Hintergrundbild wird geschlossen.

> Hinweis: Der ausgewählte Hintergrund wird implementiert, wenn Sie im Dialogfeld Konfiguration auf OK klicken.

> ## Verschiedenes

> Blenden Sie in der Konfigurationsstruktur 3D ein, und klicken Sie dann auf Verschiedenes, um die entsprechenden Optionen anzuzeigen.

> ### Anzeige

> Die Option Globale Achsen zeigen ist standardmäßig aktiviert. Deaktivieren Sie diese Option, wenn Sie die Achsen, die in der unteren rechten Ecke des Arbeitsbereiches angezeigt werden, entfernen möchten.

> ### Modellstruktur

> Geben Sie im Feld Strukturebene einen anderen Wert ein, um die Ebene zu definieren, auf der die Modellstruktur beim Öffnen einer 3D-Datei ausgeblendet werden soll. Standard ist Ebene 3.

> ### Manipulator

> Aktivieren Sie die Option An aktuellem BKS ausrichten, damit die Manipulatoren automatisch am aktuellen benutzerdefinierten Koordinatensystem ausgerichtet werden.

> ### Auswahl hervorheben

> Sie können im Bereich Auswahl hervorheben definieren, wie ein ausgewähltes Objekt in AutoVue gekennzeichnet werden soll.

> Option | Beschreibung
> --- | ---
> Umrandung hervorheben | Das ausgewählte Objekt wird von einer Drahtgitter-Umrandung umschlossen.
> Objekt hervorheben | Das ausgewählte Objekt wird durch Ändern der Farbe gekennzeichnet.

http://www.oracle.com/applications/autovue/index.html Voice: (514) 735-3219 Fax: (514) 735-6440 info@cimmetry.com Copyright © 1989, 2008, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Notices and disclaimers