> ## Markup-Objekte im 2D-Modus

> Sie können viele verschiedene Arten von Markup-Objekten erstellen. Sie können auf die Markup-Objekte zugreifen, indem Sie im Menü Markup die Option Objekt hinzufügen wählen.
> Die Markup-Objekte sind:

> Option | Beschreibung
> --- | ---
> Hinweis: Sie schließen ein Markup-Objekt ab (um zum Beispiel die Erstellung eines Felds abzuschließen), indem Sie einfach mit der rechten Maustaste in den Arbeitsbereich von AutoVue klicken.
> Bogen | Klicken und ziehen Sie die Maus, um einen Bogen zu zeichnen. Sie können auch in der Markup-Objekt-Symbolleiste auf Bogen klicken.
> Anlage | Hinzufügen eines Anlagen-Objekts zum Markup. Sie können auch in der Markup-Objekt-Symbolleiste auf Bogen klicken. Siehe Hinzufügen einer Anlage
> Viereck | Klicken und ziehen Sie die Maus, um ein Rechteck zu zeichnen. Sie können auch in der Markup-Objekt-Symbolleiste auf Viereck klicken. Hinweis: Um statt eines Rechtecks ein Quadrat zu zeichnen, halten Sie beim Klicken und Ziehen die Umschalt-Taste gedrückt.
> Wolke | Klicken und ziehen Sie die Maus, um eine Wolke zu zeichnen. Sie können auch in der Markup-Objekt-Symbolleiste auf Wolke klicken.
> Kreis | Klicken und ziehen Sie die Maus, um einen Kreis zu zeichnen. Sie können auch in der Markup-Objekt-Symbolleiste auf Kreis klicken. Hinweis: Um statt einer Ellipse einen Kreis zu zeichnen, halten Sie beim Klicken und Ziehen die Umschalt-Taste gedrückt.
> Freihand | Klicken Sie und lassen Sie die Maustaste wieder los. Ziehen Sie dann die Maus, um das Objekt zu zeichnen. Sie können auch in der Markup-Objekt-Symbolleiste auf Freihand klicken. Hinweis: Sie können ein zusammenhängendes oder nicht zusammenhängendes Freihand-Objekt zeichnen. Siehe Hinzufügen von Freihand-Objekten
> Hervorheben | Klicken und ziehen Sie die Maus, um eine umrahmte Fläche hervorzuheben. Sie können auch in der Markup-Objekt-Symbolleiste auf Hervorheben klicken. Hinweis: Der hervorgehobene Rahmen ist mit transparenter Farbe gefüllt.
> Hyperlink | Klicken Sie auf den Arbeitsbereich, um einen Hyperlink anzufügen. Sie können auch in der Markup-Objekt-Symbolleiste auf Hyperlink klicken. Siehe Hinzufügen von Hyperlinks
> Intellistamp | Hinzufügen eines Stempels zu einem Dokument in einer verbundenen oder nicht verbundenen Umgebung. Enthält bestimmte Dokument- und Benutzerinformationen (Metadaten), die direkt aus dem DMS/ERP/PLM/ UCM-System abgerufen werden. Sie können auch in der Markup-Objekt-Symbolleiste auf Intellistamp klicken.
> Leiter | Klicken und ziehen Sie die Maus, um einen Leiter zu zeichnen. Sie können auch in der Markup-Objekt-Symbolleiste auf Leiter klicken. Hinweis: Um ein Liniensegment in einem Leiterobjekt an der nächstliegenden horizontalen oder vertikalen Achse auszurichten, halten Sie die Umschalt-Taste gedrückt, während Sie dieses Liniensegment klicken und ziehen. Siehe Hinzufügen von Leitern
> Linie | Klicken und ziehen Sie die Maus, um eine Linie zu zeichnen. Sie können auch in der Markup-Objekt-Symbolleiste auf Linie klicken. Hinweis: Um eine Linie an der nächstliegenden horizontalen oder vertikalen Achse auszurichten, halten Sie die Umschalt-Taste gedrückt, während Sie klicken und ziehen. Siehe Ausrichten eines Liniensegments an der vertikalen oder horizontalen Achse
> Messung | Erstellen Sie Bemaßungsobjekte. In der Markup-Objekt-Symbolleiste können Sie auch auf Abstand , Fläche , Winkel , Bogen oder Mindestabstand klicken. Siehe Erstellen von Bemaßungsobjekten für 2D-Nicht-Vektordateien Erstellen von Bemaßungsobjekten für 2D-Vektordateien Erstellen von Bemaßungsobjekten für EDA-Dateien
> Hinweis: | Fügen Sie eine Notiz zum Markup hinzu. Sie können auch in der Markup-Objekt-Symbolleiste auf Notiz klicken. Siehe Hinzufügen von Notizen
> Polygon | Klicken und ziehen Sie die Maus, um ein Polygon zu zeichnen. Sie können auch in der Markup-Objekt-Symbolleiste auf Polygon klicken.
> Polylinie | Klicken und ziehen Sie die Maus, um eine Polylinie zu zeichnen. Sie können auch in der Markup-Objekt-Symbolleiste auf Polylinie klicken. Hinweis: Um ein Liniensegment in einem Polylinienobjekt an der nächstliegenden horizontalen oder vertikalen Achse auszurichten, halten Sie die Umschalt-Taste gedrückt, während Sie dieses Liniensegment klicken und ziehen. Siehe Ausrichten eines Liniensegments an der vertikalen oder horizontalen Achse
> Abmelden | Erstellen eines Genehmigungsstempels, der Informationen zum Autor des Markups sowie zu dessen Erstellungsdatum und -zeit enthält. Sie können auch in der Markup-Objekt-Symbolleiste auf Abmelden klicken. Siehe Hinzufügen von Signoff-Objekten
> Stempel | Klicken und ziehen Sie einen Stempel zum Markup. Sie können auch in der Markup-Objekt-Symbolleiste auf Stempel klicken. Siehe Hinzufügen von Stempeln
> Text | Fügen Sie Text zum Markup hinzu. Sie können auch in der Markup-Objekt-Symbolleiste auf Text klicken. Siehe Hinzufügen von Text

http://www.oracle.com/applications/autovue/index.html Voice: (514) 735-3219 Fax: (514) 735-6440 info@cimmetry.com Copyright © 1989, 2008, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Notices and disclaimers