> ## Layer

> Bei der Arbeit mit EDA-Dateien können Sie in AutoVue alle physikalischen Layer und die assoziierten logischen Layer der EDA-Zeichnung anzeigen. Sie können alle Layer-Gruppen für diese Datei anzeigen oder eigene erstellen. Außerdem lassen sich bestimmte Layer-Attribute wie Sichtbarkeit, Farbe und Reihenfolge ändern. Auf die Layer-Einstellungen wird über die Option Layer zugegriffen.

> Hinweis: Bei Zeichnungen, die keine Layer enthalten, sind die Menüoption und die Schaltfläche für Layer deaktiviert.

> Klicken Sie im Menü Ändern auf Sichtbarkeitssteuerung, und klicken Sie dann auf Layer.

> Das Dialogfeld Layer wird angezeigt.

> Hinweis: Sie können auch in der AutoVue-Symbolleiste auf Layer klicken.

> Das Dialogfeld Layer enthält die Abschnitte Physikalische Layer und Logische Layer. Sie können diese Abschnitte anzeigen und ausblenden, indem Sie auf Erweitern bzw. Ausblenden klicken.

> ## Abschnitte für physikalische und logische Layer

> Im Abschnitt Logische Layer werden die Layer in der Reihenfolge angezeigt, in der sie im Arbeitsbereich enthalten sind. Im Abschnitt Physikalische Layer werden die Layer in der Reihenfolge angezeigt, die sie im Layer-Stapel zum Zeitpunkt der Herstellung haben.

> Der Bereich Physikalische Layer enthält eine Matrix, mit der Namen von physikalischen Layern bestimmten Objekttypen zugeordnet werden. Jede Zeile in der Matrix entspricht einem physikalischen Layer auf der Platte. In jeder Spalte der Matrix kann die Sichtbarkeit eines Objekttyps wie Pin, Via, Leiterplatte usw. gesteuert werden. Die angezeigten Objekttypen hängen von den Objekten ab, die in der geöffneten Datei verfügbar sind. Aktivieren Sie einen physikalischen Layer, um seine Sichtbarkeit, Layer-Reihenfolge und Farbe zu ändern. Aktivieren oder deaktivieren Sie den Objekttyp eines physikalischen Layers, um dessen Sichtbarkeit unabhängig von den anderen Objekten des Layers zu beeinflussen.

> Wenn Sie im Bereich Physikalische Layer einen physikalischen Layer markieren, werden die assoziierten logischen Layer im Bereich Logische Layer ebenfalls markiert. Sie können auch einzelne logische Layer aus dem Bereich Logische Layer auswählen oder bei gedrückter Umschalt- oder Strg-Taste mehrere logische Layer auswählen.

> Hinweis: Es kann jeweils ein physikalischer Layer ausgewählt werden.

> Der Bereich Logische Layer enthält eine Liste von logischen Layern sowie die Attributoptionen, die geändert werden können: Sichtbarkeit, Reihenfolge und Farbe.

> Wenn Sie diese Attribute für sowohl physikalische als auch logische Layer ändern möchten, markieren Sie zuerst die Layer, die geändert werden sollen, und nehmen dann durch entsprechende Einstellungen die gewünschten Änderungen vor.

> Wenn Sie über das Dialogfeld Layer physikalische oder logische Layer markieren und die Einstellungen ändern, wird am unteren Rand des Dialogfeldes Layer eine Meldung mit einem Hinweis auf Ihre letzte Aktion angezeigt.

> Nachdem Sie alle gewünschten Änderungen ausgeführt haben, klicken Sie auf Anwenden, um die Änderungen im Arbeitsbereich zu übernehmen. Sie können auch Layer-Gruppen erstellen, um die geänderten Layer-Einstellungen für die spätere Verwendung zu speichern.

> Wenn Sie eine Datei öffnen, werden alle Layer-Gruppen für diese Datei angezeigt. Sie können entweder die erforderlichen Layer-Gruppen auswählen oder Ihre eigenen erstellen.

> Siehe Ändern der Layer-Reihenfolge

> Ändern der Sichtbarkeit von Layern

> Ändern der Layer-Farbe

> Sortieren von logischen Layern

> Erstellen von benutzerdefinierten Layer-Gruppen

http://www.oracle.com/applications/autovue/index.html Voice: (514) 735-3219 Fax: (514) 735-6440 info@cimmetry.com Copyright © 1989, 2008, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Notices and disclaimers