> ## Aktivieren eines Koordinatensystems

> Wenn Sie ein Benutzerkoordinatensystem (BKS) als aktive Achsen bestimmen, werden Vorgänge wie Messen, Transformieren eines Modells und Definieren eines Ansichtspunktes in Bezug auf diese Achsen durchgeführt.

> 1. Klicken Sie im Menü Analyse auf Benutzerkoordinatensystem festlegen.

> Das Dialogfeld Benutzerkoordinatensysteme wird angezeigt.

> 2. Wählen Sie in der Liste Koordinatensysteme das Koordinatensystem (Dreibein), das Sie verwenden möchten.
> 3. Klicken auf Aktivieren.
> 4. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld Benutzerkoordinatensysteme zu schließen.

> Das neue aktive Koordinatensystem (Dreibein) wird fetter und größer angezeigt.

> ## Löschen eines Benutzerkoordinatensystems

> 1. Klicken Sie im Menü Analyse auf Benutzerkoordinatensystem festlegen.

> Das Dialogfeld Benutzerkoordinatensysteme wird angezeigt.

> 2. Wählen Sie in der Liste Koordinatensysteme das Koordinatensystem (Dreibein), das Sie löschen möchten.
> 3. Klicken Sie auf Löschen.

> Hinweis: Das BKS wird aus der Liste entfernt.

> 4. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld Benutzerkoordinatensysteme zu schließen.

http://www.oracle.com/applications/autovue/index.html Voice: (514) 735-3219 Fax: (514) 735-6440 info@cimmetry.com Copyright © 1989, 2008, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Notices and disclaimers