> ## Durchführen einer
> Interferenzprüfung

> Sie können zwei beliebige Modellteile auf räumliche Interferenzen überprüfen.

> ## Optionen für die Interferenzprüfung

> Mit der Option Interferenzprüfung können Sie die folgenden Interferenzprüfungen durchführen:

> Prüfung | Beschreibung
> --- | ---
> Alle gegen alle | Überprüft alle Teile des 3D-Modells auf Interferenzen.
> Gruppe gegen Rest | Überprüft, wo ein bestimmtes Modellteil oder eine Gruppe von Modellteilen mit anderen Modellteilen interferiert.
> Gruppe gegen sich selbst | Überprüft, wo ein bestimmtes Modellteil oder eine Gruppe von Modellteilen mit sich selbst interferiert.
> Gruppe 1 gegen Gruppe 2 | Überprüft, wo ein Modellteil oder eine Gruppe von Modellteilen mit einer anderen Gruppe von Modellteilen interferiert.

> ## So führen Sie eine Interferenzprüfung durch

> 1. Klicken Sie im Menü Analyse auf Auf Störung prüfen.

> Das Dialogfeld Interferenz prüfen wird angezeigt.

> 2. Wählen Sie aus den Umfangsoptionen die Art der Interferenzprüfung, die Sie vornehmen möchten.

> Siehe Optionen für die Interferenzprüfung

> 3. Bei Wahl der Option Gruppe gegen alle oder Gruppe gegen sich selbst wählen Sie ein oder mehrere Modellteile im Modell oder in der Modellstruktur.

> Hinweis: Um mehrere Modellteile auszuwählen, halten Sie beim Auswählen die Umschalt- oder Strg-Taste gedrückt.

> Die Modellteile werden in der Liste Ausgewählte Gruppe angezeigt und im Modell und in der Modellstruktur hervorgehoben.

> Hinweis: Um die letzte Gruppe ausgewählter Modellteilen zu entfernen, klicken Sie auf Löschen.

> 4. Bei Wahl der Option Gruppe 1 gegen Gruppe 2 klicken Sie auf den Pfeil für Gruppe 1. Wählen Sie dann ein oder mehrere Modellteile im Modell oder in der Modellstruktur.

> Die Modellteile werden in der Liste Gruppe 1 angezeigt und im Modell und in der Modellstruktur hervorgehoben.

> Hinweis: Um ein ausgewähltes Teil zu entfernen, halten Sie die Strg-Taste gedrückt und klicken Sie auf das Teil im Modell. Um die letzte Gruppe ausgewählter Modellteilen zu entfernen, klicken Sie auf Löschen.

> Klicken Sie auf den Pfeil für Gruppe 2. Wählen Sie dann ein oder mehrere Modellteile im Modell oder in der Modellstruktur.

> Die Modellteile werden in der Liste unter Gruppe 2 angezeigt und in einer anderen Farbe im Modell und in der Modellstruktur hervorgehoben.

> 5. Geben Sie im Feld Mindestabstand einen Abschnitt ein. Der Standardwert beträgt 0.

> Hinweis: Bei Eingabe eines Mindestabstands wird nicht nur überprüft,
> ob zwei Modellteile interferieren, sondern auch, ob sie sich innerhalb eines bestimmten Mindestabstands befinden.

> 6. Wählen Sie aus der Liste Einheiten eine Einheit für den Mindestabstand.
> 7. Um die Ergebnisse der Interferenzprüfung zu konfigurieren, klicken Sie dann auf Optionen.

> Das Dialogfeld Optionen wird angezeigt.

> Siehe Optionen für die Ergebnisse einer Interferenzprüfung

> 8. Klicken Sie im Dialogfeld Interferenz prüfen auf Berechnen.

> Hinweis: Die Schaltfläche Berechnen ändert sich in Anhalten. Um die Interferenzprüfung zu einem beliebigen Zeitpunkt anzuhalten, klicken Sie auf Anhalten.

> Hinweis: Die Schnittebene wird nicht bei der Berechnung von Interferenzprüfungen in Betracht gezogen.

> Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, werden in der Liste der Ergebnisse alle interferierenden Paare von Modellteilen aufgeführt. Im Abschnitt Beschreibung wird die Anzahl der interferierenden Paare angegeben.

> Hinweis: Um die Informationen zu einem interferierenden Paar anzuzeigen, klicken Sie im Abschnitt Ergebnisse auf die entsprechende Zeile. Die Informationen werden im Feld Beschreibung angezeigt,

> 9. Um die Ergebnisse der Interferenzprüfung zu speichern, klicken Sie auf Exportieren.

> Das Dialogfeld Ergebnisse exportieren wird angezeigt.

> 10. Geben Sie den Namen und das Verzeichnis an, in dem Sie die Datei results.csv speichern möchten.
> 11. Klicken Sie auf Speichern.

> AutoVue speichert die Ergebnisse in einer CSV-Datei (mit durch Kommas getrennten Werten).

> Hinweis: Um eine neue Interferenzprüfung zu definieren, klicken Sie auf Zurücksetzen.

> 12. Klicken Sie auf Schließen, um das Dialogfeld Interferenz prüfen zu schließen.

http://www.oracle.com/applications/autovue/index.html Voice: (514) 735-3219 Fax: (514) 735-6440 info@cimmetry.com Copyright © 1989, 2008, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Notices and disclaimers