> ## Mesure de la distance minimale

> L’option Distance minimale vous permet de mesurer la distance minimale entre deux composantes du modèle, ainsi qu’entre deux points à partir des ensembles de sélections : sommets, arêtes, milieux d’arêtes, centres d’arc, faces ou n’importe quelle combinaison de ces entités.

> 1. Dans le menu Analyse, sélectionnez Mesurer.

> La boîte de dialogue Mesures apparaît.

> Remarque : Dans la barre d'outils AutoVue, vous pouvez également cliquer sur Mesurer .

> 2. Cliquez sur l'onglet Distance min.
> 3. Cliquez sur Ensemble 1.
> 4. Cliquez sur Entité si vous voulez mesurer la distance entre des parties du modèle. Les modes de sélection sont désactivés.

> Sélectionnez Géométrie si vous voulez mesurer la distance entre des types d’entités. Les modes de sélection sont affichés.

> 5. Si vous avez choisi Entité, sélectionnez des parties sur le modèle.

> Les parties du modèle s’affichent dans la liste sous Ensemble 1 et sont surlignées dans l’arborescence Modèle.

> Si vous avez choisi Géométrie, choisissez les modes de sélection à utiliser pour effectuer les mesures.

> Voir Modes de sélection dans les fichiers 3D

> Toutes les entités des options sélectionnées sont surlignées sur le modèle.

> Sélectionnez les entités sur le modèle.

> Les entités sélectionnées s’affichent dans la liste sous Ensemble 1 et sont surlignées dans l’arborescence Modèle.

> Remarque : Pour réinitialiser un ensemble, cliquez sur Effacer. Pour supprimer des éléments d’un ensemble, sélectionnez-les et appuyez la touche Supprimer. Pour désélectionner un type de partie ou d'entité sur le modèle, appuyez sur la touche Ctrl en cliquant sur le type de partie ou d'entité.

> 6. Cliquez sur Ensemble 2.
> 7. Répétez l’étape 5.

> La partie du modèle choisie s’affiche dans la liste sous Ensemble 2.

> 8. Dans la liste de distance minimale mesurée, sélectionnez l’unité souhaitée pour mesurer la distance.
> 9. Cliquez sur Calculer.

> La distance minimale du premier groupe d’entités au second est surlignée par une ligne. La distance minimale mesurée, les coordonnés X, Y et Z pour Position 1 et les coordonnés X, Y et Z pour Position 2 s’affichent dans la boîte de dialogue Mesures.

> Remarque : Cliquez sur Réinitialiser pour obtenir une autre mesure.

> 10. Cliquez sur Fermer pour quitter la boîte de dialogue Mesures.

http://www.oracle.com/applications/autovue/index.html Voice: (514) 735-3219 Fax: (514) 735-6440 info@cimmetry.com Copyright © 1989, 2008, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Notices and disclaimers