> ## Part Alignment Constraints

> The table below lists the available Constraint Types for different combinations of part alignment.

> | Point | Line | Arc | Plane | Sphere | Cylinder | Cone
> --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
> Cone | Coin Con | Par Per | Con | Per Con | Coin Con | Par Con | Coin Con Par
> Cylinder | Con | Par Con | Par Con | Per | Coin Con | Par Con |
> Sphere | Con | Coin Con | Con | Coin | Coin Con |  |
> Plane | Coin | Per | Coin Par | Coin Par |  |  |
> Arc | Con | Per Con | Par Con |  |  |  |
> Line | Coin | Coin Par |  |  |  |  |
> Point | Coin |  |  |  |  |  |

> Note: The letters in the table indicate the Constraint Type:

> Where:

> Coin - Coincident

> Par - Parallel

> Per - Perpendicular

> Con - Concentric

http://www.oracle.com/applications/autovue/index.html Voice: (514) 735-3219 Fax: (514) 735-6440 info@cimmetry.com Copyright © 1989, 2008, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Notices and disclaimers