> ## Explodieren eines 3D-Modells

> Mithilfe der Option Explosion können Sie die Struktur einer Baugruppe besser verstehen und die Demontagefähigkeit analysieren. Außerdem können Sie die explodierte Ansicht speichern sowie einen Ausdruck des explodierten Modells zwecks späterer Analyse erstellen.

> ## Explosionsoptionen

> Im Dialogfeld Explosion können Sie definieren, wie die Explosion durchgeführt werden soll, und Sie können die visuelle Explosion oder Implosion eines Modells festlegen. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

> Option | Beschreibung
> --- | ---
> Maximale Tiefe | Definieren Sie die Ebene, bis zu der Sie explodieren möchten. Es werden dann alle Objekte vom Stamm bis zur angegebenen Ebene explodiert. Die Objekte aller anderen Ebenen werden nicht explodiert. Explosionsauswahl: • Gesamtes Modell - Die Anzahl der verfügbaren Ebenen hängt davon ab, wie viele explodierbare Ebenen es im Modell gibt. Wenn es beispielsweise 4 Ebenen gibt und Ebene 2 die erste Ebene unter der Hauptbaugruppe ist, dann werden die Ebenen 3 und 4 zur Liste hinzugefügt. • Ausgewählte Teile - Die Anzahl der verfügbaren Ebenen, die zur Liste hinzugefügt werden, hängt von der ausgewählten virtuellen Struktur ab.
> Animiert | Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, wird die Explosion oder Implosion des Modells animiert dargestellt.
> Pfeile anzeigen | Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, werden die Pfeile in einer explodierten Baugruppe angezeigt. Der Pfeil beginnt beim explodierten Objekt und zeigt auf den Zentrumspunkt seines übergeordneten Objekts.
> Explosion regeln | Durch Ziehen des Reglers wird die Explosion progressiv dargestellt und so ihre Dynamik wiedergegeben. • Explosion - Durch Anklicken der Schaltfläche wird die Explosionsebene auf die Ebene (n-1) gebracht, wenn die aktuelle Explosionsebene zwischen den Ebenen n-1 (inklusiv) und n (exklusiv) liegt. • Implosion - Durch Anklicken der Schaltfläche wird die Explosionsebene auf die Ebene n gebracht, wenn die aktuelle Explosionsebene zwischen den Ebenen n-1 (inklusiv) und n (exklusiv) liegt.

> ## Explodieren von 3D-Modellen

> 1. Klicken Sie im Menü Ändern auf Explosion.

> Hinweis: Sie können auch in der AutoVue-Symbolleiste auf Explosion klicken.

> Das Dialogfeld Explosion wird angezeigt.

> 2. Wählen Sie die Teile, die Sie explodieren möchten.

> Hinweis: Um mehrere Modellteile auszuwählen, halten Sie beim Auswählen die Umschalt- oder Strg-Taste gedrückt. Um das gesamte Modell zu explodieren, dürfen keine Teile ausgewählt sein.

> 3. Wählen Sie aus der Liste Maximale Tiefe die Ebene, bis zu der das Modell explodiert werden soll.
> 4. Wenn Sie die Explosion animiert darstellen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Animiert.

> Hinweis: Diese Option ist standardmäßig aktiviert.

> 5. Um die Pfeile anzuzeigen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Pfeile anzeigen.
> 6. Um das Modell zu explodieren, klicken Sie auf die Schaltfläche .

> Das gesamte Modell oder die ausgewählten Modellteile werden explodiert.

> Siehe Speichern der explodierten Ansicht eines 3D-Modells

> Um das Modell zu implodieren, klicken Sie auf die Schaltfläche .

> Hinweis: Um den Explosionsstatus manuell zu ändern, klicken und ziehen Sie am Regler.

> 7. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld Explosion zu schließen.

> Der Explosionsstatus bleibt im Arbeitsbereich angezeigt. Die Spalte Transformation in der Modellstruktur wird mit den explodierten Teilen aktualisiert.

> Siehe auch Zurücksetzen der Transformation eines 3D-Modells

http://www.oracle.com/applications/autovue/index.html Voice: (514) 735-3219 Fax: (514) 735-6440 info@cimmetry.com Copyright © 1989, 2008, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Notices and disclaimers