Bien (SingleTrack)
Bien（SingleTrack）
オーディオファイル立体音響化支援ツール
音频文件立体音响化支援ー
.bir生成マニュアル(2010.8.8版)
点bir生成手册（2010.8.8版）
----------------------------------------
----------------------------------------
■インパルス応答ライブラリ.bir生成仕様を説明するマニュアルです。
■脉冲响应库. bir生成式样说明手册。
1.以下は用意するテキストファイルと読み込み、生成の方法です。
以下是一点准备和文本文件读取、生成的方法。
 4つのテキストファイルを用意してください。
4个文本文件请准备。
※IR_elev.txt
※IR _ elev . txt
高度情報を記したファイルです。
高度情报的记录文件。
一番最初に読み込ませたい総インパルス応答数を整数で
最初想让读入总脉冲响应数整数
スペースで区切った後、二番目からは最低高度から最高高度まで昇順にdegreeを整数で記述、
以一个空格隔开后，从第二最低高度最高高度为止升序上degree为整数记述，
各数値間はスペースまたはタブで区切ってください。
各数值之间的空间或tab隔开。
方位の数だけ同じ高度を記述することに注意してください。
方位的数目相同的高度记述的注意。
(高度0で3つの別方位のIRを読み込ませたい場合は「0 0 0」と記述)
（高度0 3种不同方位的IR读入如果想让“0 0 0”描述）
最後は90で終わり、90はただ一つだけでなければなりません。90度のデータがない場合でも
最后是90结束，90只只有一个必须。90度的数据的场合
ダミーとして記述してください。
虚拟和记述，请。
二番目から最後までの数値の数は、総インパルス応答数と同じはずです。
第二次到的数值的数，总脉冲响应数一样。
※IR_azim.txt
※IR _ azim . txt
方位情報を記したファイルです。
方位信息的记录文件。
このファイルには総インパルス応答数の記述は不要です。
这个文件总脉冲响应数的记述不需要。
一番目の値からIR_elev.txtに記した高度の数値に対応させて0度から359度の間の反時計回りの
第一个值IR _ elev . txt记下的高度的数值对应让0度359度之间的反时针方向的
degreeを整数で昇順に記述してください。次の高度に移るときはまた最小degreeから始めてください
degree为整数升序记述。下次的高度移动的时候再最小degree开始吧
(例、三番目に高度が変わる時...350 355 0 5...)。
（例，第三是高度变化的时候... 350 355 0 5 ...)。
各数値間はスペースまたはタブで区切ってください。最後の値は0(高度90度に対応)でなければなりません。
各数值之间的空间或tab隔开。最后的值是0（高度90度）否则对应。
このテキスト内の数値の数は総インパルス応答数と同じはずです。
这个课本里的数值的数量是总脉冲响应数一样。
※IR_L.txt
※IR _ L . txt
左チャンネルインパルス応答を記したファイルです。
左频道脉冲响应的记录文件。
ポイント数は128ポイント固定です。44.1kHz、16ビットを前提としています。
点数128点固定。44.1千赫16位作为前提。
一行に128個のShort値(-32768～32767)をスペースまたはタブで区切って記述してください。
一行128个的Short值(- 32768～32767）空间或tab隔开记述。
各行はIR_elev、IR_azimで記述した順番で、それらに対応する計測値を記述してください。
对齐各行IR _ elev、IR _ azim中描述的顺序，它们对应的测量值记述。
総行数は総インパルス応答数と同じはずです。
总行数总脉冲响应数一样。
高度90度のデータがない場合でもダミーIRを記述する必要があることに注意してください。
高度90度的没有数据场合虚拟IR记述，有必要注意。
※IR_R.txt
※IR _ R . txt
右チャンネルインパルス応答を記したファイルです。
右声道脉冲响应的记录文件。
IR_L.txtと同じ形式で記述してください。
IR _ L . txt和同样的形式记述。
2.Bien起動時にこの4つのファイルが全てBien.exeと同フォルダ内にあり、
2 . Bien启动时这4个文件全部Bien . exe和该文件夹内，
 もし記述形式が正しければ、BienはテキストIRデータを読み込み起動します。
如果记述形式正确的话，Bien文本IR数据读取启动。
 その際head_out.birというファイルを吐き出します。
那个时候head _ out . bir吐出的文件。
 現在Bienはhead01.birというファイル名のものしか読み込みません。
现在Bien是head 01 . bir的文件名的东西以外不能读取。
 もし出力したbirファイルを試したい場合は、ファイル名をhead01.birに変更して
如果bir文件输出的尝试，如果文件名head 01 . bir改
 オリジナルの物と差し替えてhrtfフォルダ内に置いて下さい。
和原创的东西替换着hrtf放在文件夹内请。
3.具体的な記述例は同梱のテキストファイルを参照して下さい。
3 .具体记述的例子，附带的文本文件请参照。