                    排料中心操作说明
1.缩放工具
  左键单击放大,右键单击缩小,框选放大所选区域

2.全幅宽显示
  排料图按默认幅宽显示

3.全幅面显示
  排料图全屏显示

4.分割衣片工具
  此工具用于分割排料区的裁片.
  (1)若裁片分割方式为"参数方式",则单击要分割的裁片弹出裁片分割对话框,请按要求设置分割参数.说明如下:
      间距:图示双箭头间的距离(按此间距分割裁片)
      缝边:裁片分割边的缝边宽度
      水平/竖直:选择分割方式
      毛线/净线:选择参考裁片的毛样/净样
      中分:在中间线处分割
      参考另一边:重新选择间距的参考边
      裁片:显示裁片的长*宽
  (2)若裁片分割方式为"鼠标方式",则点击要分割的裁片分割线的起始位置,移动光标到结束位置即可分割

5.文字工具
  (1)裁片上加文字:单击添加位置然后移动光标确定方向,在文字信息对话框设置相应参数
      信息:输入所需文字信息
      字号:输入文字的字号
      角度:输入文字角度
      添加到常用列表:将输入的文字信息保存,以便以后直接引用
  (2)空白处加文字:单击添加位置然后移动光标确定方向,在文字信息对话框设置相应参数
  (3)左键单击文字信息始端:移动文字位置
  (4)左键单击文字信息中段:修改文字信息
  (5)右键单击文字信息:删除此文字信息
  (6)右键单击其他位置:退出文字工具
     注:当出现带有"A"字符的光标时才能确认光标在文字信息上

6.SML(方向,件数)设置
  (1)表格中"件数"栏:输入相应码的件数
  (2)单击表格中"方向"栏:修改相应码的裁片的默认方向
     自由:裁片可以任意旋转.左向/右向:不可旋转
  (3)幅宽:输入此床的幅宽
  (4)幅长:输入限定幅长."0"表示任意幅长
  (5)面料/床号:选择其它面料或床号以便设置相应参数
  (6)清零:所有码的数量设为"0"
  (7)全置:所有码的数量设为输入的件数
  (8)编辑幅宽库:设置常用幅宽值
  (9)单码单项:勾选时每个码只可设置一栏参数,否则每个码只可设置三栏参数

7.件份检查
  (1)单击排料区某裁片:与此裁片相同的件份显示为白色
  (2)单击排料区空白处:若裁片未排完显示"总片数 已排数 待排数",否则取消裁片的检查状态
  (3)单击裁片列表区某裁片:排料区中此裁片的所有码显示为白色
  (4)单击裁片列表区某尺码:排料区中此尺码的所有裁片显示为白色

8.对条对格
  面料设置了对条/对格时,根据需要进行对条格排料
  操作:单击裁片的剪口/孔位以确定此裁片的对条格位置
    (1)移动裁片到空白处放下裁片,此裁片与面料对条格,然后设置相应的参数
    (2)移动裁片到另一裁片的剪口/孔位处,这两个裁片对条格,然后设置相应的参数
    参数设定后移动裁片到合适位置放下裁片,程序自动根据设置的参数移动裁片到合适位置

9.测量工具
  排料区单击起始位置，然后移动光标到结束点，状态条上显示测量的距离

10.裁片列表区
  (1)左键单击上部某裁片:此裁片所有码拿下一片(左右片各一片)并放到排料区.双击拿下此裁片的所有码的所有裁片并放到排料区
  (2)单击左侧某尺码名:此尺码所有裁片拿下一片(左右片各一片)并放到排料区.双击拿下此裁片的所有码的所有裁片并放到排料区
  (3)单击裁片对应码的左/右片:拿下对应的裁片到排料区手动排料.双击则自动找到合适位置放下裁片.当显示的数字为"0"时不能再拿下裁片,若强行拿裁片则+Ctrl键单击
  (4)框选数字区域:拿下款选的所有裁片并放到排料区,+Shift框选则接力排料.
  (5)左键单击左上角面料位置:每个裁片拿下一片放到排料区
  (6)右键单击左上角面料位置:拿下所有裁片放到排料区
  (7)右键单击上部某裁片则弹出一个菜单,说明如下:
     修改设置:选中后弹出设置对话框,可以重新设置此裁片的数量,左右片
     修改图形:选中后可以修改此裁片的形状(注:修改完确定后此裁片不再跟谁打版中心的修改而改变)
     单片缩水:设置此裁片的单独缩水属性
     方向设置:单独设置此裁片的方向属性(注:SML工具重新设置后此属性将改变)

11.排料区
  (1)将裁片移动到某一位置放下裁片:若有足够位置则裁片放下,若光标在尾部虚线后或边线下,则放下裁片并将裁片设为待排属性(此裁片不输出) 
  (2)鼠标按下左键拖动光标,按拖动的方向放置裁片
  (3)右键单击裁片:此裁片放回列表区
  (4)左键+Shift单击裁片:弹出裁片旋转对话框,可按需要旋转裁片
  (5)右键+Shift单击裁片:修改此单一裁片的形状
  (6)左键双击尾线后位置:锁定幅长
  (7)框选裁片后
     单击左键:平移所选裁片
     单击右键弹出菜单可做如下操作:
       群组:将所选裁片群组,以后选取其中一个裁片时,同组裁片一起选中
       取消群组:取消所选裁片群组属性
       位置锁定:将所选裁片锁定在当前位置,不可移动,不能选中
       取消锁定:取消所选裁片锁定属性
       平移:平移所选裁片
       复制:复制所选裁片
       旋转复制:复制所选裁片并旋转180度
       水平对称:将所选裁片水平反转
       竖直对称:将所选裁片竖直反转
       水平对称复制:复制所选裁片并水平反转
       竖直对称复制:复制所选裁片并竖直反转
       微调:根据需要微调所选裁片
       单片缩水:一起设置所选裁片的单片缩水属性
       取消控制:将所选裁片的方向属性设为"自由"
       取消修改:将修改过形状的裁片恢复成默认形状
       删除:将所选裁片弹回列表区
       取消:取消框选操作
  (8)空白处点击右键弹出菜单可做如下操作:
     模板复制:参考前面床的排料图将当前床的裁片排入排料区
     基码:将基码的每个裁片拿下一片排入排料区
     网状图:按打版中心裁片的对齐方式将裁片以网状图的方式排入排料区
     裁割顺序1:自动设置裁床输出的裁片裁割顺序(方案1)
     裁割顺序2:自动设置裁床输出的裁片裁割顺序(方案2)
     手动设置裁割顺序:手动设置裁床输出的裁片裁割顺序
       单击无序号裁片:设置此裁片的序号(取一未出现的最小值)
       Backspace键:删除序号最大裁片的裁割序号
       Delete键:删除所有裁片的裁割序号
       右键退出
     修改裁片裁割顺序:单击要修改的裁片,然后点击想要此裁片跟在后面输出的裁片,则将此裁片的序号改为目的裁片的序号加1.其它裁片的序号自动重新排序.右键退出
  (9)排料设置菜单说明
     排料方式:
       区分面料:单床只排某一面料的裁片
       面料混排:所有裁片同床混排
       头样:所有面料的裁片混排,但未平铺的裁片只取一片
     合掌排料:排料不区分左右片
     单件单色显示:勾选后每件一个颜色,否则每个码一个颜色
     裁片排序:将裁片按面积由大到小排序
     排料信息位置:设置输出时排料信息的输出位置
     框选自动群组:勾选后框选时所选裁片自动群组
     群组关联删除:勾选后当删除某一裁片时,跟其同一群组的裁片同时删除
  (10)键盘操作
     F3:转到打版中心
     F5:裁片可以压边防止转换键
     +:放大.  -:缩小.  0:全屏.  空格键:旋转当前裁片180度.
     回车键:将裁片放到当前位置,若有压边则要求输入压边量
     ←:逆时针旋转当前裁片.      →:顺时针旋转当前裁片
     ↑:逆时针旋转当前裁片90度   ↓:顺时针旋转当前裁片90度
     以上四键,当光标上为群组裁片时,按方向移动裁片
     PgDn/PgUp:旋转当前裁片45度  Home/End:按设定值旋转当前裁片
     Delete:光标上有裁片时删除当前裁片,否则删除当前床
     D:取消当前床所有裁片的群组设置
     N:将裁片按网状图方式放入排料区
     C:无当前裁片时复制光标所指裁片/复制框选裁片.有当前裁片时对齐所压裁片中心放下当前裁片
     <:左右反转当前裁片. >:上下反转当前裁片(注:裁片要包含左右片)
     X:水平对齐所压裁片放下当前裁片(压上部:对齐上边,压下部:对齐下边)
     Y:竖直对齐所压裁片放下当前裁片(压左部:对齐左边,压右部:对齐右边)
     I:自动将当前裁片插入合适位置
     T:当前裁片为对折裁片时,自动将其分割为两片且只留下一片,若光标在排料区上部自动将其沿边放到上部,否则放到下部.当前裁片为已分割的对折裁片时,恢复完整裁片
     小键盘←→↑↓:微调最近放下的裁片
     