                    纸样智能模式
1.初始状态
  (1)空白处左键拖动画方框.点上单击左键+Shift拖动:由此点开始画方框
       放开鼠标时,在参数框输入正确参数已确定矩形大小
  (2)空白处或点上单击左键开始画线
  (3)线上单击左键取线上点,若拖动光标则取此线的平行线,+Ctrl则直接由此点画线
       画平行线时
         若参考线为直线可选如下操作:
           数量:输入一次取平行线的条数,多条时可以选择:
                参考母线:所有的平行线均参考母线
                参考上一线:平行线参考与其相近的线
                间距列表:单击可输入每条线间的间距
         若参考线为曲线:勾选"建立关联"时,调整原曲线时平行线跟随调整
  (4)框选线然后点选点:由此点划延长线
  (5)线上单击右键调整曲线(若为直线则改为曲线并调整).此时:
       按数字键(1-9):将此曲线自动设为相应个数的中间控制点
       左键拖动控制点:调整控制点位置
           放开左键时可以在弹出的对话框中输入参数调整此控制点位置
       左键单击曲线其它位置:在此处增加控制点(可同时拖动调整位置)
       左键双击控制点:圆顺/转折切换
       右键单击控制点:删除此控制点
       右键单击空白处:退出调整状态
       M键:所有的控制点改为园顺点
  (6)线上单击右键+Ctrl:弹出修改线长对话框,输入相关参数调整线长
       移动方式:设置端点移动的方向
         沿线:端点沿线移动
         水平:端点沿水平方向移动
         竖直:端点沿竖直方向移动
         端点固定:当线为曲线时,两端点固定,只调整中间控制点
         端点连线:端点沿曲线端点连线的延长线移动
       线长:输入要求的长度(点击后面的小三角可以调用公式确定线长)
       参考增量:输入要延长的长度(若为负数则缩短).勾选时以此为参考,否则参考线长
       修改相关线:若移动点有相关联的其它线,勾选时一起调整长度,否则只调整此线
       曲线控制点固定:只移动端点,中间的控制点不动
  (7)框选一条线,然后点选另一条线+Ctrl:参考线1调整2
       调整方式:选择与参考线的相对调整方案
       移动方式:同(6)
       线差:输入与参考线的长度差
  (8)右键点选点:修改此点参数
  (9)右键点选点+Ctrl:拖动点以移动点位置,鼠标放开时弹出参数框修改参数
  (10)线上按数字键:将此线等分(2--9)
  (11)点/线上拖动光标:
        若目的点为空白则取偏移点
        若目的点为点/线则画交叉尺点,若同时按下Alt键则画反方向交叉尺点
  (12)左键单击省位:修改省位参数
  (13)右键单击图片
        移动光标出现十字光标时左键拖动:移动图片位置
        移动光标到右下角出现双箭头光标时左键拖动:修改图片大小
        注:也可以选测量工具按参数调整图片大小(参考测量工具操作说明)

2.画线过程中操作
  (1)线上点右键:在此线上取单圆规点
  (2)点上点右键:参考此两点取双圆规点
  (3)空白处单击右键:切换自由直线与丁字尺.+Ctrl:取消画线状态
  (4)点第二点后右键画直线.多于两点画曲线,右键结束
  (5)左键拖动第二点:参考此两点取量角器点
  (6)左键点击空白处:增加曲线点
       若同时按下"Z"键则此点为转折点
       若同时按下Shift键则此点添加一实点并作为曲线的控制点
  (7)选点增加控制点,选线在线上取点并增加为控制点,Ctrl+点取点的偏移点为控制点
  (8)移鼠标至线上:T键为垂线,按数字键然后选点:等分线段
  (9)移鼠标至点上:T键为垂线,数字键等分两点间的线段
  (10)第三个实点点右键:画过此三点的圆弧
  (11)Tab,Back(←)回退一步
  (12)Esc:取消画线状态并删除过程中增加的新点

3.右键单击空白处弹出菜单
  (1)其它工具:可由此处选择需要的工具
  (2)删除重叠点/线:自动删除完全重叠的点/线
  (3)全屏显示/显示工具:切换工作区显示状态
  (4)粘贴来源:将"复制到"选定的内容复制到当前文档
  (5)线型设置:重新设置以后所画线的线型
  (6)一片袖:生成一个新的一片袖,在对话框中输入正确参数
  (7)两片袖:生成一个新的两片袖,在对话框中输入正确参数
  (8)调入部件:由部件库中调入部件

4.框选后右键弹出菜单
  (1)生成裁片:弹出裁片设置对话框,设置正确参数,确定后生成新裁片
  (2)图元放缩:按输入的参数放缩选定图元
  (3)自由平移:所选图元跟随光标移动(移动光标时+Ctrl:横向平移,+Shift:纵向平移)
  (4)定量平移:在参数框中输入正确参数平移所选图元
  (5)点对点平移:鼠标点击始末点,将所选图元按两点的相对位移平移
  (6)关联复制:复制所选图元,并与原图元相关联
  (7)非关联复制:复制所选图元,属性与原属性相同
  (8)水平对称复制:复制所选图元并水平反转
  (9)竖直对称复制:复制所选图元并竖直反转
  (10)区域复制:在所选图元中复制一个封闭区域(只复制结构线)
  (11)旋转复制:左键单击圆心,然后单击参考点,移动光标到合适位置,输入正确角度,将所选图元旋转复制(参数框中"X夹角":目标点与水平右方向的夹角)
  (12)对称复制:左键单击两点或一条线,参考此线(或两点连线)对称复制所选图元
  (13)假缝复制:左键依次单击4个参考点,假缝复制所选图元
  (14)修改线型:修改全部所选线的线型
  (15)修改颜色:将全部所选线的颜色修改为当前颜色
  (16)曲线控制点:修改所选曲线的控制点个数
  (17)泡泡袖 省转移 加省山 接角圆顺:参考相应工具操作说明
  (18)角连接:将所选的两条线由交点打断,只保留一端
        注:①框选线时要框选需保留的端
           ②只能选择两条线
  (19)取交点:所选线两两取交点
  (20)外公切线/内公切线:取两弧形曲线的公切线
  (21)截图复制:屏幕截图所选图元,然后可以粘贴到其它文档(Word等)
  (21)复制到:将所选图元保存,以便"2"中"粘贴来源"使用
  (22)取消隐藏属性:取消所选图元的隐藏属性,此后将永远显示

5.裁片设置对话框说明
  (1)名称:在此输入裁片的名称(点击下面列表框的条目,将名称改为所选内容)
  (2)物料:在此输入裁片的面料名称(点击下面列表框的条目,将面料名称改为所选内容)
  (3)本片/对称片:设置裁片的左右片
  (4)数量:设置裁片数量
  (5)布纹线类型:设置裁片的布纹线类型
  (6)布纹线方向:设置裁片的布纹线方向
  (7)右上黑三角按钮用于切换可选择的面料个数(即可以同时生成多面料的裁片)
  (8)自动删除轮廓线无效点:勾选后程序自动对此裁片的轮廓线做平滑处理
  (9)缝边:同意设置裁片的缝边宽度(修改旧裁片时若修改缝边需勾选"修改缝边")
  (10)字号:设置裁片布纹线上的字符串的大小(包括显示及输出)
  (11)角度:设置裁片布纹线上的字符串与布纹线的夹角
  (12)显示数量:设置显示时是否在名称后显示裁片的数量
  (13)名称包含面料:勾选后自动将面料名称加到裁片名称后面
  (14)平铺:当为多面料裁片时设置所有的裁片是重叠放置还是平复放置
  (15)布纹线位置固定:勾选后裁片所有码的布纹线都处在同一相对位置
  (16)内部线自动加剪口:勾选后自动在内部线的端点添加剪口
  (17)自动保存名称:勾选后会自动将新名称保存到列表以备以后使用

6.键盘操作
  G:切换是否封闭线直接生成裁片
  G+Alt:切换是否现实结构线的网状图
  Q:切割线
  P:线拼接
  H:线断开
  N:插入省
  W:菱形省
  L:螺旋线
  X:求交点
  T:垂线
  O:画圆  O+Shift:画椭圆
  Y:定量平移框选图元
  A:相切辅助线 A+Shift:横纵辅助线
  R:切线
  K:拍齐所选相关图元
  B:角连接
  C:接角圆顺
  S:切换是否显示图元调整信息
  D:框选状态给所选图元生成阴影,否则在图元上删除相关图元,在阴影上删除相关阴影
  E:框选状态关联复制,否则转到相识曲线工具  F:框选状态非关联复制
  M:框选状态生成裁片.调整曲线状态曲线点圆顺.初始状态转测量工具
  V:尖省:移动光标到省尖位置,然后在对话框中输入相关参数
  回车键:若处于框选状态则取消框选状态,恢复初始状态
         Ctrl+右键移动点状态:若光标在点或线上,则将原点附着到此点或线上
  Delete:删除所选图元
  框选后按数字键:修改所选图元的线型
  ESC:取消当前操作
  F5:切换曲线控制点固定状态.在固定状态时,调整曲线端点,中间控制点不动
  F9：全屏操作
  ←→↑↓:根据方向平移所选图元
  