# Înlocuirea tonerului

## Înlocuiţi cu un cartuş nou de toner

1
  Deschideţi capacul şi scoateţi ansamblul unităţii de cilindru.

2
  Înlocuiţi cartuşul de toner.

3
  Glisaţi butonul de culoare verde de pe unitatea de cilindru dintr-o parte în alta de 3 ori.
  Nu uitaţi să reaşezaţi butonul în poziţia iniţială (1).

4
  Aşezaţi ansamblul unităţii de cilindru înapoi în aparat şi închideţi capacul.