                  齿轮、轴承等的计算  版本3.7

    本软件能完成以下功能：
    1、圆柱齿轮计算包括:设计计算、几何计算、精度计算、圆柱齿轮
副极限侧隙计算、齿轮强度校核(包括开式传动)、 NGW型行星头几何参
数及动力参数的确定、摆线齿轮齿形坐标计算、太阳轮齿向修形计算、
双联齿轨轮齿形坐标计算以及生成齿轨轮加工程序；双圆弧齿轮的几何
计算、精度计算、强度计算、模数计算;销齿传动的几何尺寸计算、求销
齿直径、强度校核计算; 两级(或三级)圆柱齿轮减速器和圆锥-圆柱减速
器的参数计算;齿轮齿条的几何计算; 交错轴斜齿轮的几何计算。
    2、锥齿轮主要尺寸初步确定，各种锥齿轮几何计算，锥齿轮作用力
的计算、锥齿轮强度校核和精度计算。
    3、弧齿、摆线齿准双曲面齿轮的几何计算、强度校核计算以及由安
全系数求大轮大端分度圆直径d2。
    4、小模数齿轮、蜗杆的几何计算、精度计算等。
    5、齿轮刀具设计：包括盘形齿轮铣刀设计、指状齿轮铣刀设计、整
体高速钢齿轮滚刀设计、带触角及倒缘剃前滚刀设计、 双齿形角剃前滚
刀设计、外啮合直齿插齿刀设计、 直齿内齿轮插齿刀设计、斜齿插齿刀
设计、剃前插齿刀齿顶凸角设计、 专用剃齿刀设计。
    6、各种蜗杆的几何计算、强度计算、精度计算。
    7、向心轴承强度计算、判断斜齿轮轴向力的方向。
    8、渐开线花键精度计算、 花键挤压强度校核、渐开线花键强度校核。
    9、由量柱距求公法线长度和变位系数。
    10、由公法线长度求量柱距和变位系数。
    11、德国标准DIN5480-1991的花键计算。
    12、轴的计算包括:扭矩轴直径的计算、轴的强度计算和行星架柱子
的强度计算。
    13、可以查某些资料：常用材料的工作条件和热处理、普通平键表
格、两个德国花键标准DIN5480、DIN5482.pdf。
    14、应用程序里包括:滚筒叶片计算、组合厚壁圆筒计算、钢材应力
松弛计算、角度格式转换、功率转矩转速互化、零件重量计算和电子琴。
  
    在使用软件时，请注意一些蓝色的标签，鼠标移到上面，指针会变
成手形，表明按下鼠标左键会有帮助信息！

    注意！本软件可以免费试用30次，如果要继续使用，必须注册或购买
软件锁，注册成功或有软件锁，就可继续使用。


    3.1版本更新内容如下：
    1.蜗轮强度计算增加了球墨铸铁和自定义材料选项；    
    2.提供付款收条用于报销，注册费改为120元。

    3.2版本更新内容如下：
    1.将圆柱齿轮几何计算中的“继续”按钮改为“是”和“否”
两个选项，便于退出程序。
    2.增加了角变位直齿锥齿轮几何计算
    3.增加了展成的汽车差速器直齿锥齿轮几何计算

    3.3版本更新内容如下：
    1.增加了盘形齿轮铣刀设计；
    2.增加了指状齿轮铣刀设计。

    3.4版本更新内容如下：
    1.对轴承强度校核和对轴的强度校核进行了修改，使之也适用于斜齿轮的情况；
    2.增加了斜齿轮轴向力方向的判断。

    3.5版本更新内容如下：
    1.纠正了弧齿锥齿轮大端、小端螺旋角的计算错误；
    2.解决了角度换算函数代入负值出错的问题;
    3.输入数据对话框宽度改进，防止提示信息显示不完整；
    4.增加了组合厚壁圆筒计算；
    5.增加了钢材应力松弛计算。

    3.6版本更新内容如下：
    1.在资料菜单下增加了拼音加加双拼输入法口诀;
    2.在花键计算中增加了公法线跨齿(槽)数选项;
    3.直齿锥齿轮和斜齿锥齿轮几何计算中齿形角可以修改;
    4.纠正了圆柱齿轮强度校核中的螺旋角错误,对其中的系数Kv计算做了修改;
    5.在资料里增加了孔用弹性挡圈和轴用弹性挡圈,还增加了O型圈及其沟槽尺寸;
 
    3.7版本更新内容如下：
    1.在圆柱齿轮强度校核里增加了胶合强度校核;
    2.增加了一种注册方式,即使用软件锁,好处是不限定一台电脑,软件锁加到别
的电脑上也能用;
    3.软件试用期改为30次。

    作者：蒋铮
    地址：陕西赫力机械工程有限责任公司 邮编710021
          西安市未央区徐家湾车家堡工业园乙字7号
    电话：办公室029-68616768  
          手机：13096912402蒋      13679160660李
    QQ号：909478526 天空
    电子邮箱：d4w44@126.com
