Version = 1
N	VK_CLEAR            	VT_KEYPAD_5
N	VK_PRIOR            	VT_KEYPAD_9
N	VK_NEXT             	VT_KEYPAD_3
N	VK_END              	VT_KEYPAD_1
N	VK_HOME             	VT_KEYPAD_7
N	VK_LEFT             	VT_KEYPAD_4
N	VK_UP               	VT_KEYPAD_8
N	VK_RIGHT            	VT_KEYPAD_6
N	VK_DOWN             	VT_KEYPAD_2
N	VK_INSERT           	VT_KEYPAD_0
N	VK_DELETE           	VT_KEYPAD_PERIOD
N	VK_NUMPAD0          	VT_KEYPAD_0
N	VK_NUMPAD1          	VT_KEYPAD_1
N	VK_NUMPAD2          	VT_KEYPAD_2
N	VK_NUMPAD3          	VT_KEYPAD_3
N	VK_NUMPAD4          	VT_KEYPAD_4
N	VK_NUMPAD5          	VT_KEYPAD_5
N	VK_NUMPAD6          	VT_KEYPAD_6
N	VK_NUMPAD7          	VT_KEYPAD_7
N	VK_NUMPAD8          	VT_KEYPAD_8
N	VK_NUMPAD9          	VT_KEYPAD_9
N	VK_MULTIPLY         	VT_PF3
N	VK_ADD              	VT_KEYPAD_COMMA
N	VK_SUBTRACT         	VT_PF4
N	VK_DECIMAL          	VT_KEYPAD_PERIOD
N	VK_F1               	VT_HOLD_SCREEN
N	VK_F2               	VT_PRINT_SCREEN
N	VK_F5               	TN_BREAK
N	VK_F6               	VT_F6
N	VK_F7               	VT_F7
N	VK_F8               	VT_F8
N	VK_F9               	VT_F9
N	VK_F10              	VT_F10
N	VK_F11              	VT_F11
N	VK_F12              	VT_F12
E	VK_RETURN           	VT_KEYPAD_ENTER
E	VK_PRIOR            	VT_REMOVE
E	VK_NEXT             	VT_NEXT_SCREEN
E	VK_END              	VT_PREV_SCREEN
E	VK_HOME             	VT_INSERT_HERE
E	VK_LEFT             	VT_CURSOR_LEFT
E	VK_UP               	VT_CURSOR_UP
E	VK_RIGHT            	VT_CURSOR_RIGHT
E	VK_DOWN             	VT_CURSOR_DOWN
E	VK_INSERT           	VT_FIND
E	VK_DELETE           	VT_SELECT
E	VK_ADD              	VT_KEYPAD_COMMA
E	VK_DIVIDE           	VT_PF2
E	VK_NUMLOCK          	VT_PF1
C	VK_SPACE            	"\000"
C	VK_PRIOR            	SB_LINE_UP
C	VK_NEXT             	SB_LINE_DOWN
C	VK_2                	"\000"
C	VK_ADD              	VT_KEYPAD_MINUS
C	VK_F2               	VT_AUTO_PRINT
C	0xBF                	"\037"
CE	VK_PRIOR            	SB_LINE_UP
CE	VK_NEXT             	SB_LINE_DOWN
CE	VK_ADD              	VT_KEYPAD_MINUS
S	VK_F1               	VT_F11
S	VK_F2               	VT_F12
S	VK_F3               	VT_F13
S	VK_F4               	VT_F14
S	VK_F5               	VT_F15
S	VK_F6               	VT_F16
S	VK_F7               	VT_F17
S	VK_F8               	VT_F18
S	VK_F9               	VT_F19
S	VK_F10              	VT_F20
S	VK_F11              	VT_F11
S	VK_F12              	VT_F12
CS	VK_2                	"\000"
CS	0xBF                	"\037"
