1. 运行环境
   jre 1.6以上

2. jpos.xml编辑
	jpos.xml保存了对应识读头/Scanner的操作配置信息。因此，需要根据所选用的scanner进行配置。
	(1)添加一个配置项,模板如下
	<JposEntry logicalName="HR200">
		<creation factoryClass="com.jpos.scanner.ScannerSvcInstance110Factory" serviceClass="com.jpos.scanner.ScannerSvc110"/>
		<vendor name="Scanner" url=""/>
		<jpos category="Scanner" version="1.9"/>
		<product description="Serial/USB Scanner" name="HR200" url=""/>
		<prop name="port" value="HID"/>
		<prop name="portno" value=""/>
		<!--See Scanner type define on the top-->
		<prop name="ScannerType" value="1"/>
		<!--条码后缀使能设置，default=0, close the suffix code-->
		<prop name="Suffix" value="0"/>
	</JposEntry>

	在JposEntry项内部添加上述的模板。需要修改的项有：logicalName（设备类型），port(通信类型),portno(串口通信时的串口号)

3. 操作步骤
	(1)执行Postest.bat,弹出界面中JavaPosttester
	(2)选择scanner页。在Logical name项中填写jpos.xml文件中JposEntry项的logicalName的值。例如EM3000
	(3)接着完成一个完整的操作过程；
		Open --> Claim --> Device enabled  -->Data event enabled  --> Read Data  --> Release --> Close
