＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

		        KP系列票据打印机驱动程序使用说明

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

【当前版本】
         3.2版

【适用操作系统.x86】
	 Windows 98， Windows Me， Windows 2000， Windows 2003， Windows XP，Windows Vista，Windows 7

【可适用机型】	
	 KP系列票据打印机

【安装步骤说明】
        【注意事项】
         	若本机上已安装了旧版本的KP系列票据打印机驱动程序，请先
删除后再安装新版本的KP系列票据打印机驱动程序。
	
	【自动安装·推荐】       	 
       	 	
         自动安装步骤如下：
                1．双击驱动程序文件夹中的Setup.exe安装程序；
                2．选择您要安装的打印机型号,点击“确定”开始安装； 
                              
	【手动安装】
         WINDOWS 98操作系统下的安装步骤：
	 	1． 双击“我的电脑”图标；
		2． 双击“打印机”；
		3． 双击“添加打印机”图标，屏幕上将出现添加打印机向
		    导；
		4． 单击下一步按钮；
		5． 选择“本地打印机”或“网络打印机”，然后单击下一
                    步；
		6． 单击“从磁盘安装”按钮；
		7． 将打印机驱动程序盘插入驱动器；
		8． 点击“浏览”按钮，进入“驱动程序”
                    文件夹,选择“Win98 & ME”子文件夹内的KP.INF
                    文件，双击打开并确定；
		9． 进入打印机列表框，选择要安装的打印机型号,单击下
                    一步；
	        10．选择您所希望使用的打印机端口，单击下一步；
		11．在打印机名称对话框中键入一个新的名字，但建议您保
                    留所显示的打印机型号；
		12．选择“是”或者“否”来指定是否将打印机作为应用程
                    序默认打印机；
		13. 选择是否打印测试页，默认为“是”；
		14．单击完成按钮，文件将复制到您的硬盘，并将在打印机
                    文件夹中添加一个打印机型号或您所键入名称的图标。

	 WINDOWS 2000/XP操作系统下的安装步骤
        	1.  从“开始”上拉菜单点选“设置”——“打印机”；
        	2.  双击“添加打印机”， 选择“添加本地打印机”；
		3． 选择您所希望使用的打印机端口，单击下一步；
        	4.  单击“从磁盘安装”，选择驱动程序软件包放置的位置
                    ，默认情况下是“A: ”；
		5.  点击“浏览”按钮，进入“驱动程序”
                    文件夹,选择“win2K & XP & 2003”子文件夹内的
                    KP.INF文件，双击打开并确定；
		6． 进入打印机列表框，选择要安装的打印机型号,单击下
                    一步；
        	7.  在打印机名称对话框中键入一个新的名字，但建议您保
                    留所显示的打印机型号；
		8． 选择“是”或者“否”来指定是否将打印机作为应用程
                    序默认打印机；
		9． 选择是否共享打印机，默认为“不共享”；
		10. 选择是否打印测试页，默认为“是”；
		11．点击“完成”，系统开始自动完成余下的安装工作；
		    注：如果是第一次安装该驱动程序，会弹出一个提示对
                    话框，提示该软件不包含微软的数字签名，询问是否要
                    继续安装。点击“是”  继续安装，并不会影响驱动程
                    序的正常使用。
		
        WINDOWS vista/7操作系统下的安装步骤
                1.  从“开始”上拉菜单点选“控制面板”，进入控制面板
                    选择
                   “硬件和声音”--“打印机”；
                2.  双击“添加打印机”， 选择“添加本地打印机”；
                3． 选择您所希望使用的打印机端口，单击下一步；
        	4.  单击“从磁盘安装”，选择驱动程序软件包放置的位置
                    ，默认情况下是“A: ”；
		5.  点击“浏览”按钮，进入“驱动程序”
                    文件夹,选择“Vista & Win7”子文件夹内的
                    KP.INF文件，双击打开并确定；
                6． 进入打印机列表框，选择要安装的打印机型号,单击下
                    一步；
                7.  在打印机名称对话框中键入一个新的名字，但建议您保
                    留所显示的打印机型号；
                8． 点击“下一步”，系统开始自动完成余下的安装工作；
                9． 点击“完成”，完成本次安装。
	       
	 【USB端口的使用】
	        如果该款打印机安装了USB端口选件，则可以使用USB端口进
          行打印操作。在WINDOWS 2000以后的操作系统下使用不需要另外安
          装USB端口驱动，当接上USB接口时操作系统会自动安装USB端口驱
          动。而如果是在WINDOWS 98系统下使用USB端口打印，则需要另外
          安装USB端口驱动程序，具体操作步骤如下：
		1．接上USB接口，系统发现USB设备，弹出对话框要求指定
                   驱动程序文件所在目录；如果使用软盘安装，则安装路
                   径为“A:\\驱动程序\USB端口驱动程序\Win98”；
		2．系统根据安装信息文件（KP24C.inf）内的相应信息
                   自动找到驱动程序文件开始安装；
		3．系统完成USB端口驱动程序安装，在打印机属性页的端口
                   选项中新增加了一个名为“USB00x”的USB端口；（x为
                   当前系统已安装的USB端口驱动数）
		4．在打印机驱动程序属性页内指定新添加的USB端口，即可
                   支持USB打印。

【备注】
	  该版本驱动程序可支持单向打印质量和双向打印质量的选择

