Home Bucky Controller EZ Diagnost Duo Diagnost Omni Diagnost D76 / D76+ Optimus SCP Medio DSI CPE PFCo |
Optimus
RM_DR_CT
Room door contact EZ150X1:A28 - EZX1:8 - EWGX1:8=EWGX2:8=EWGX3:8 backpanel versions 4512 108 05983/4 EZ150X1:A28 - EZX45:8 - EWBX51:8 - EWBX52:8 - EWBX22:8 - EZX1:8 - EWGX1:8=EWGX2:8=EWGX3:8 back- panel versions 4512 108 09361/2 partner of RM_DR_0V signal release 2 RAD generators only 0V/+26V low active = door closed