<module>
这是一个亮度调节组件, 需要连接到指示灯上, 我们可以通过这个组件控制指示灯的亮度, 亮度范围是0-100, 0表示最暗(熄灭状态); 100表示最亮(全亮)状态; 其他数值分别表示对应的亮度.
</module>
<name> LED_PWM 亮度调节器,
</name>
<member> linkinterface_led led led,

</member>,
<member> interface_analog analog analog,

</member>,
<member> var_int32_w data 亮度,
通过对这个变量赋值控制亮度, 0 - 100为亮度范围. 注意赋值为100以上的值时将会自动截断为100, 例如把 亮度 赋值为 120, 再读出来依然是 100.
</member>,
<member> function_void OS_init OS_init,

</member>,
<member> function_void OS_run100us OS_run100us,

</member>,
