<module>
可以检测模块地面的黑白亮度, 并触发相应的事件
</module>
<name> Pack 循迹传感器,
</name>
<member> var_uint8 OS_EventFlag OS_EventFlag,

</member>,
<member> event key0_press_event 检测到白色时,
当前方出现障碍物时, 触发此事件
</member>,
<member> event key0_up_event 检测到黑色时,
当前方障碍物离开时, 触发此事件
</member>,
<member> var_bool key0_press 检测到白色,
前方有障碍物时, 此属性为真, 否则为假
</member>,
<member> var_bool key0_not_press 检测到黑色,
前方没有障碍物时, 此属性为真, 否则为假
</member>,
<member> var_uint8 OS_time OS_time,

</member>,
<member> function_void OS_init OS_init,

</member>,
<member> function_void OS_run OS_run,

</member>,
