<module>
此模块可以检测光照强度，当光照强度变大时，触发<光照变强事件>，光照变弱时，触发<光照变弱事件>，光照的阈值可以通过模块上的可调电阻来调节。
</module>
<name> Pack 光照检测器,
</name>
<member> var_uint8 OS_EventFlag OS_EventFlag,

</member>,
<member> event key0_press_event 光照变强时,
当光线强度超过模块的阈值时，触发此事件
</member>,
<member> event key0_up_event 光照变弱时,
当光线强度小于模块的阈值时，触发此事件
</member>,
<member> var_bool key0_press 光照强度大,
此属性返回当前的光照强度是否超出模块的阈值。超出的话返回<是>,否则返回<否>。返回值为一个条件量，可以用于判断。
</member>,
<member> var_uint8 OS_time OS_time,

</member>,
<member> function_void OS_init OS_init,

</member>,
<member> function_void OS_run OS_run,

</member>,
