<module>
此模块可以对输入的直角坐标参数进行变换, 产生角坐标参数
</module>
<name> Pack 坐标变换器,
</name>
<member> function_void OS_init OS_init,

</member>,
<member> function_void_int32_int32 SetCoor 设置坐标X为 # 坐标Y为 #,
此指令设置需要变换的XY坐标, 设置完成之后就可以读取<角度>和<距离>属性了.
</member>,
<member> function_int32 getA 角度,
此属性表示当前设置的坐标点到坐标原点的射线与X轴射线之间的夹角, 角度范围是从X轴正方向开始逆时针旋转, 角度数值将会从0变化到360.
</member>,
<member> function_int32 getR 距离,
此属性表示设置的直角坐标点到坐标原点的距离
</member>,
