<module>
360度旋转舵机, 可以通过指令控制舵机的转动速度. 初始化时速度位0. 有效速度范围是正负90, 即 -90 ~ +90. +90为正转最大速度， -90为反转最大速度。
</module>
<name> Pack 舵机,
</name>
<member> var_uint8 OS_time OS_time,

</member>,
<member> function_void OS_init OS_init,

</member>,
<member> function_void OS_run OS_run,

</member>,
<member> function_void_int32 SetValue 设置转速为 #,
设置舵机的当前转速, 有效范围是正负90, 即 -90 ~ +90. +90为正转最大速度， -90为反转最大速度。
</member>,
