
	unit CMD
	{
		public void port_init() {}
	}
	
	public void InitReg()
	{
		
	}
	
	public void set_char( uint8 addr, uint8 data )
	{
		//0x80
		//0xC0
		//0x94
		//0xD4
		
		if( addr < 0x94 ) {
			addr = 0 + addr - 0x80; //第一行
		}
		else if( addr < 0xC0 ) {
			addr = 40 + addr - 0x94; //第三行
		}
		else if( addr < 0xD4 ) {
			addr = 20 + addr - 0xC0; //第二行
		}
		else {
			addr = 60 + addr - 0xD4; //第四行
		}
		#.OS.REMO_ModuleWrite( (int)(ID * 0x00010000 + addr), (int)data );
	}
	
	
	