<module>
用于播放MIDI音乐的控件, 它有两个通道可用(1和2), 可以设置通道 1 或 2 的音色; 让通道 1 或 2 发声等等. 这个控件提供了一个 <tone> 接口, 因此 <音乐解码引擎> 可以装配到这个组件上, 用来播放一个MIDI格式的音乐.
</module>
<name> MIDI 小喇叭,
</name>
<member> linksysconst_uint8 ID ID,

</member>,
<member> interface_tone tone1 tone1,

</member>,
<member> function_void OS_init OS_init,

</member>,
<member> function_void_int32 SetChannel 设置通道为 #,
设置当前播放音乐的通道 ( 1 或 2 )
</member>,
<member> function_void_int32_int32 SetTimbre 设置音色为 #,
设置当前通道的音色, 音色范围是 0 - 127, 分别表示钢琴组, 吉他组, 弦乐组, 鼓类等.
</member>,
<member> function_void_int32 SetVol 设置音量为 #,
设置当前通道的音量, 音量的范围是0-127, 数值越大则音量越大.
</member>,
<member> function_void_int32 PlayTone 播放音符 #,
在当前通道播放一个音符, 同时指定播放的音量. 音符的范围是 0-127, 数值越大则音高越大
</member>,
<member> function_void_int32 StopTone 停止播放音符 #,
停止当前通道的音符
</member>,
