<module>
可检测模块在X, Y, Z三个方向的加速度.
</module>
<name> Pack 加速度计,
</name>
<member> function_void OS_init OS_init,

</member>,
<member> function_int32 get_dataX X,
X方向的加速度
</member>,
<member> function_int32 get_dataY Y,
Y方向的加速度
</member>,
<member> function_int32 get_dataZ Z,
Z方向的加速度
</member>,
<member> linkconst_int32_0 MinValue 最小值,
设置直线滑动电阻器的最小值, 当从最左端滑到最右端时, 读取的数值将会从最小值变化到最大值
</member>,
<member> linkconst_int32_1000 MaxValue 最大值,
设置直线滑动电阻器的最大值, 当从最左端滑到最右端时, 读取的数值将会从最小值变化到最大值
</member>,
