https://www.52pojie.cn/thread-1188607-1-1.html

汉化说明：

NeoProgrammer 2.2.0.3 是基于 Asprogrammer 2.1.0.13 的一个修改版。
新版本内置了中文语言包，但翻译有很多错误，应该是用机器翻译的，还好能继续支持外挂语言包，请选择“中文简体”。

支持的芯片如下：（详细列表见devicelist.txt）
SPI NOR闪存
SPI NAND闪存
SPI EEProms（25xxx，95xxx）
SPI EEProms（45xxx）*
SPI F-RAM，FRAM
I2C EEProms（24Cxx ）
MicroWire EEProms（93Cxx 8/16位，93LCxx 8/16位，93AAxx 8/16位 等）*
AVR Mcu（ATmega，ATtiny等）
NUVOTON Mcu（N76Exxx等）*
ENE KB90xx *

特殊组件：
I2C：
AT24RF08 / PCA24S08 / BUL08 / LE26CAP08（已测试）*
PCF8582C（已测试）*
M34E02 / AT34C034E（已测试）*
M34C02（已测试）已测试）*
CT1C08（已测试）*
CT1C16 *

SPI EEprom：
M35080，M351xx（读，写，清空）
ST95P08（已测试）

标注的*号：这些组件中的许多组件都需要将适配器连接到CH341。适配器图直接在软件中可用。


安装软件，请执行以下操作：
将NEOPROGRAMMER V2.2.0.3.zip 绿色版压缩文件解压缩到所需的位置。
如果从未安装过CH341的驱动程序，请转到NeoProgrammer \ Drivers \ CH341A目录并运行setup.exe文件，该驱动程序与所有版本的Windows兼容。请勿安装其他驱动程序。

